<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="37.9" y1="20.3" x2="66.8" y2="20.3" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="37.85" y1="20.3" x2="37.85" y2="42.2" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="66.8" y1="20.3" x2="66.8" y2="42.2" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="37.9" y1="42.2" x2="66.8" y2="42.2" width="0.1524" layer="20"/>
<hole x="46.37" y="38.26" drill="2.56"/>
<hole x="58.4" y="38.26" drill="2.56"/>
</plain>
<libraries>
<library name="advpins">
<packages>
<package name="ADCHIP">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="advpins" package="ADCHIP" value="ADVCHIP"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
