<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>A6</text>
<text>A7</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>TX0</text>
<text>RX1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>D8</text>
<text>D9</text>
<text>D10</text>
<text>D11</text>
<text>D12</text>
<text>D13</text>
<text>BLK</text>
<text>Raw</text>
<text>Vcc</text>
<text>GND</text>
<text>RST</text>
<text>Arduino Pro Mini
Breakout v3</text>
<text>GRN</text>
<text>GND</text>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="0" y2="45.72" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="45.72" x2="2.54" y2="48.26" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="48.26" x2="22.86" y2="48.26" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="48.26" x2="25.4" y2="45.72" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="45.72" x2="25.4" y2="2.54" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="2.54" x2="22.86" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="0" x2="2.54" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="0" y2="2.54" width="0.254" layer="20"/>
<text>TX</text>
<text>DTR</text>
<text>RX</text>
<text>Vin</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>TX0</text>
<text>RX1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>D8</text>
<text>D9</text>
<text>D10</text>
<text>D11</text>
<text>D12</text>
<text>D13</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>A6</text>
<text>A7</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>Raw</text>
<text>Vcc</text>
<text>GND</text>
<text>RST</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SRG">
<description>Components Scott made</description>
<packages>
<package name="ARDUINO_PRO_MINI">
<description>Arduino Pro-Mini &lt;br&gt;
Made by Sparkfun &lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1,6/0,9">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="FTDI" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="SRG" package="ARDUINO_PRO_MINI" value="ARDUINO_PRO_MINI"/>
<element name="PADTX" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADRX" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADD2" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADD3" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADD4" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADD5" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADD6" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADD7" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADD8" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADD9" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADD10" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADD11" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADD12" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADD13" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADA0" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADA1" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADA2" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADA3" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADA4" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADA7" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADGND1" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADGND2" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADRST" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADVCC" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADRAW" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADA6" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PADA5" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="RAW">
<contactref element="U$3" pad="RAW"/>
<contactref element="U$3" pad="RAW"/>
<contactref element="PADRAW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="FTDI" pad="1"/>
<contactref element="FTDI" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="GDN$1"/>
<contactref element="U$3" pad="GND$4"/>
<contactref element="U$3" pad="GND$3"/>
<contactref element="U$3" pad="GND$2"/>
<contactref element="PADGND2" pad="1"/>
<contactref element="PADGND1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="U$3" pad="A6"/>
<contactref element="PADA6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="U$3" pad="A7"/>
<contactref element="PADA7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="U$3" pad="D10"/>
<contactref element="PADD10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D11">
<contactref element="U$3" pad="D11"/>
<contactref element="PADD11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="U$3" pad="A0"/>
<contactref element="PADA0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="U$3" pad="A1"/>
<contactref element="PADA1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U$3" pad="A2"/>
<contactref element="PADA2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="U$3" pad="A3"/>
<contactref element="PADA3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U$3" pad="A4"/>
<contactref element="PADA4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U$3" pad="A5"/>
<contactref element="PADA5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$3" pad="RST$2"/>
<contactref element="U$3" pad="RST$1"/>
<contactref element="PADRST" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="U$3" pad="D2"/>
<contactref element="PADD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="U$3" pad="D3"/>
<contactref element="PADD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="U$3" pad="D4"/>
<contactref element="PADD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="U$3" pad="D5"/>
<contactref element="PADD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="U$3" pad="D6"/>
<contactref element="PADD6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="U$3" pad="D7"/>
<contactref element="PADD7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="U$3" pad="D8"/>
<contactref element="PADD8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="U$3" pad="D9"/>
<contactref element="PADD9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D13">
<contactref element="U$3" pad="D13"/>
<contactref element="PADD13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D12">
<contactref element="U$3" pad="D12"/>
<contactref element="PADD12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX0">
<contactref element="FTDI" pad="5"/>
<contactref element="U$3" pad="TX0$1"/>
<contactref element="U$3" pad="TX0$2"/>
<contactref element="PADTX" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX1">
<contactref element="FTDI" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="RX1$1"/>
<contactref element="U$3" pad="RX1$2"/>
<contactref element="PADRX" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$3" pad="VCC$1"/>
<contactref element="PADVCC" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="VCC$2"/>
<contactref element="FTDI" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DTR">
<contactref element="FTDI" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="DTR"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
