<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>OUT</text>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<wire x1="12.843846875" y1="26.6215375" x2="12.85588125" y2="1.320871875" width="0.0254" layer="20" curve="169.865253"/>
<wire x1="12.84011875" y1="26.62159375" x2="15.1050625" y2="26.624115625" width="0.0254" layer="20" curve="234.75484"/>
<wire x1="15.101625" y1="26.6284125" x2="15.087653125" y2="1.317271875" width="0.0254" layer="20" curve="-169.950511"/>
<wire x1="12.8430875" y1="1.321871875" x2="15.09805" y2="1.305859375" width="0.0254" layer="20" curve="-234.906884"/>
<text>RV-Builders Products 2014</text>
<text>Wind Direction Encoder</text>
<text>WE-28 rev A.1 </text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="1AA_Stofer">
<packages>
<package name="EM3242_SPECIAL">
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-350">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt; Grid 3.50 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1751251">
<description>&lt;b&gt;MKDS 1/ 3-3,5&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 10 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 160 V&lt;br&gt;
Raster: 3,5 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 3&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1751251.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R4" library="rcl" package="R0603" value="26.1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805K" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805K" value="1uf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="26.1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="26.1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="1AA_Stofer" package="EM3242_SPECIAL" value="EM3242">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="1AA_Stofer" package="SOT23-5" value="TLV2211">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0603" value="26.1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0603" value="330">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC3" library="1AA_Stofer" package="SOT23-5" value="TC10553.3V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X1" library="con-phoenix-350" package="1751251" value="1751251">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
