<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.4.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>All Models:

R7-R9 = 3.6MΩ
C1-C3 = 82nf
AMP: THS7314/16

Package Size 0805</text>
<text>RGB Bypass For SMS and
Genesis/MegaDrive

Original Design by ArcadeTV

MD1:
R1-3 = 5.6kΩ
R4-6 = 1.0kΩ



MD2:
R1-3 = 5.6kΩ
R4-6 = 1.0kΩ


SMS1/2:
R1-6 = 4.7kΩ</text>
<text>Genesis
MegaDrive
Master System
RGB Bypass</text>
<text>Mobius Strip
Technologies v2.1</text>
<wire x1="6.604" y1="29.464" x2="6.604" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="6.604" y1="0" x2="20.828" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="20.828" y1="0" x2="20.828" y2="29.464" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="20.828" y1="29.464" x2="6.604" y2="29.464" width="0.1524" layer="20"/>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;b&gt;SOIC-8&lt;/b&gt; CASE 751-07&lt;p&gt;
Source: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34164-D.PDF&lt;p&gt;
&lt;b&gt;D (R-PDSO-G8)&lt;/b&gt;PLATIC SMALL-OUTLINE PACKAGE&lt;br&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc27l2.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BI" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GI" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RI" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CSI" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5V" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CSO" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RO" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GO" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BO" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="2.2K" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="100NF" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="22UF" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="THS7314" library="linear" package="SOIC8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
<contactref element="2.2K" pad="1"/>
<contactref element="CSI" pad="1"/>
<contactref element="CSO" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="RI" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="THS7314" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="GI" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="THS7314" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="THS7314" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$11">
<contactref element="BI" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$12">
<contactref element="RO" pad="1"/>
<contactref element="THS7314" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S$13">
<contactref element="GO" pad="1"/>
<contactref element="THS7314" pad="7"/>
</signal>
<signal name="S$14">
<contactref element="BO" pad="1"/>
<contactref element="THS7314" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="THS7314" pad="5"/>
<contactref element="100NF" pad="2"/>
<contactref element="22UF" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$15">
<contactref element="5V" pad="1"/>
<contactref element="2.2K" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="THS7314" pad="4"/>
<contactref element="100NF" pad="1"/>
<contactref element="22UF" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
