<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="3.5" y="75" drill="2.8"/>
<hole x="46.5" y="75" drill="2.8"/>
<hole x="40" y="3.5" drill="2.8"/>
<hole x="10" y="3.5" drill="2.8"/>
<wire x1="50" y1="72" x2="50" y2="83" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="83" x2="48" y2="85" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="48" y1="85" x2="2" y2="85" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="85" x2="0" y2="83" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="83" x2="0" y2="72" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="72" x2="2" y2="70" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2" y1="70" x2="3" y2="70" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3" y1="70" x2="5" y2="68" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="5" y1="68" x2="5" y2="47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5" y1="47" x2="7" y2="45" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="7" y1="29" x2="5" y2="27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="5" y1="27" x2="5" y2="22" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5" y1="22" x2="6" y2="21" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="6" y1="21" x2="7" y2="20" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="7" y1="20" x2="7" y2="10" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7" y1="10" x2="6" y2="9" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="6" y1="9" x2="5" y2="8" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="5" y1="8" x2="5" y2="2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5" y1="2" x2="7" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="43" y1="0" x2="37" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37" y1="0" x2="35" y2="2" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="35" y1="2" x2="35" y2="3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35" y1="3" x2="33" y2="5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="33" y1="5" x2="17" y2="5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17" y1="5" x2="15" y2="3" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="15" y1="3" x2="15" y2="2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15" y1="2" x2="13" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="13" y1="0" x2="7" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47" y1="70" x2="48" y2="70" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48" y1="70" x2="50" y2="72" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="47" y1="70" x2="45" y2="68" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="45" y1="68" x2="45" y2="2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45" y1="2" x2="43" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="7" y1="45" x2="9" y2="43" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="9" y1="43" x2="9" y2="31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9" y1="31" x2="7" y2="29" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>smPro
dSplawski
rev1</text>
<text>smPro
dSplawski
rev1</text>
<text>smPro
dSplawski
rev1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="EVQ-Q2">
</package>
<package name="EG1218">
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="CR1220-SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Seeed-OPL-Connector">
<packages>
<package name="USB4+2P-2.0-90D">
<description>&lt;b&gt;USB connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Teensy_3_and_LC_Series_Boards_v1.0">
<packages>
<package name="TEENSY3.1_SAWMILL_UTIL">
<description>&lt;b&gt;Teensy 3.1 Sawmill Utility&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Modified to allow traces to pass through&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="splawski">
<packages>
<package name="ADAFRUIT_POWERBOOST500C">
</package>
<package name="ADAFRUI_OLED-1.3">
</package>
<package name="ADAFRUIT_MICROSD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BTN2" library="adafruit" package="EVQ-Q2" value="SPST_TACT-EVQQ2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BTN1" library="adafruit" package="EVQ-Q2" value="SPST_TACT-EVQQ2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OFF/ON" library="adafruit" package="EG1218" value="SW">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PB" library="splawski" package="ADAFRUIT_POWERBOOST500C" value="ADAFRUIT_POWERBOOST500C"/>
<element name="R2" library="adafruit" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="USB1" library="Seeed-OPL-Connector" package="USB4+2P-2.0-90D" value="USB4-2.0-90D">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="USB2" library="Seeed-OPL-Connector" package="USB4+2P-2.0-90D" value="USB4-2.0-90D">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CR100" library="adafruit" package="CR1220-SMD" value="CR1220">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="Teensy_3_and_LC_Series_Boards_v1.0" package="TEENSY3.1_SAWMILL_UTIL" value="TEENSY3.1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OLED" library="splawski" package="ADAFRUI_OLED-1.3" value="ADAFRUIT_OLED_1.3"/>
<element name="U$1" library="splawski" package="ADAFRUIT_MICROSD" value="ADAFRUIT_MICROSD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="USB2" pad="4"/>
<contactref element="USB1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="PB" pad="GND3"/>
<contactref element="PB" pad="GND"/>
<contactref element="CR100" pad="-"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="OLED" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="USB2" pad="1"/>
<contactref element="USB1" pad="1"/>
<contactref element="BTN2" pad="B"/>
<contactref element="PB" pad="5V"/>
<contactref element="U$2" pad="VIN"/>
<contactref element="OLED" pad="VIN"/>
<contactref element="U$1" pad="5V"/>
<contactref element="BTN1" pad="B'"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="CR100" pad="+$1"/>
<contactref element="CR100" pad="+$2"/>
<contactref element="U$2" pad="VBAT"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="BTN2" pad="A'"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PB" pad="EN"/>
<contactref element="OFF/ON" pad="P"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PB" pad="BAT"/>
<contactref element="OFF/ON" pad="S"/>
</signal>
<signal name="SD_CLK">
<contactref element="U$2" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="CLK"/>
</signal>
<signal name="SD_DO">
<contactref element="U$2" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="DO"/>
</signal>
<signal name="SD_DI">
<contactref element="U$2" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="DI"/>
</signal>
<signal name="BTN1">
<contactref element="BTN2" pad="A"/>
<contactref element="U$2" pad="23/A9"/>
</signal>
<signal name="BTN2">
<contactref element="U$2" pad="22/A8"/>
<contactref element="BTN1" pad="A'"/>
</signal>
<signal name="SD_CS">
<contactref element="U$2" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="CS"/>
</signal>
<signal name="SD_CD">
<contactref element="U$2" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="CD"/>
</signal>
<signal name="PB_LBAT">
<contactref element="PB" pad="LB"/>
<contactref element="U$2" pad="21/A7"/>
</signal>
<signal name="PB_VUSB">
<contactref element="PB" pad="USB"/>
<contactref element="U$2" pad="VUSB"/>
</signal>
<signal name="OLED_RST">
<contactref element="U$2" pad="20/A6"/>
<contactref element="OLED" pad="RST"/>
</signal>
<signal name="OLED_CLK">
<contactref element="U$2" pad="19/A5"/>
<contactref element="OLED" pad="CLK"/>
</signal>
<signal name="OLED_DATA">
<contactref element="U$2" pad="18/A4"/>
<contactref element="OLED" pad="DATA"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U$2" pad="3.3V1"/>
</signal>
<signal name="USB1_N">
<contactref element="USB1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="16/A2"/>
</signal>
<signal name="USB1_P">
<contactref element="USB1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="17/A3"/>
</signal>
<signal name="USB2_N">
<contactref element="USB2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="14/A0"/>
</signal>
<signal name="USB2_P">
<contactref element="USB2" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="15/A1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="BTN1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="PB" pad="GND2"/>
<contactref element="OFF/ON" pad="O"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
