<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.635" y1="0" x2="46.025" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.025" y1="0" x2="46.025" y2="14.2775" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.025" y1="14.2775" x2="0.635" y2="14.2775" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="14.2775" x2="0.635" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>RS</text>
<text>HT</text>
<text>MT</text>
<text>LT</text>
<text>0V</text>
<text>RS</text>
<text>HT</text>
<text>MT</text>
<text>LT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MusicThingModular">
<description>&lt;B&gt;Music Thing Modular parts library &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Components for Eurorack modular synths 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="WQP-PJ301M-12_JACK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ay_x">
<packages>
<package name="22-23-2051">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 5 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LT" library="MusicThingModular" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="THONKICONNNEW"/>
<element name="MT" library="MusicThingModular" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="THONKICONNNEW"/>
<element name="HT" library="MusicThingModular" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="THONKICONNNEW"/>
<element name="RS" library="MusicThingModular" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="THONKICONNNEW"/>
<element name="X1" library="ay_x" package="22-23-2051" value="22-23-2051">
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C9178"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2051"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462952"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="LT" pad="P$1_TIP"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="MT" pad="P$1_TIP"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="HT" pad="P$1_TIP"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="RS" pad="P$1_TIP"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="0V">
<contactref element="LT" pad="P$3_SLEEVE"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="HT" pad="P$3_SLEEVE"/>
<contactref element="MT" pad="P$3_SLEEVE"/>
<contactref element="RS" pad="P$3_SLEEVE"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
