<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="48.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.5" y1="0" x2="48.5" y2="16.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.5" y1="16.55" x2="0" y2="16.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="16.55" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,17/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="HomemadeParts">
<packages>
<package name="6MM_BOLT">
</package>
<package name="TXD2SA-XX">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="NEG_O" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="WIREPAD3,17/1,1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
</element>
<element name="POS_O" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="WIREPAD3,17/1,1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="N/A" library="wirepad" package="3,17/1,1" value="WIREPAD3,17/1,1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NEG_I" library="HomemadeParts" package="6MM_BOLT" value="6MM_BOLT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="POS_I" library="HomemadeParts" package="6MM_BOLT" value="6MM_BOLT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$3" library="HomemadeParts" package="TXD2SA-XX" value="TXD2SA-9V-4-X"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="POS_I" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$3" pad="12"/>
<contactref element="U$3" pad="9"/>
<contactref element="NEG_I" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="POS_O" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="NEG_O" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
