<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="62" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="62" y1="0" x2="62" y2="63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="62" y1="63" x2="0" y2="63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="63" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="4" y="59" drill="3.2"/>
<hole x="4" y="4" drill="3.2"/>
<hole x="58" y="59" drill="3.2"/>
<hole x="58" y="4" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="capacitors-film">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Ceramic&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;very small capacitances: 1 - 1000pF
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="4U7_250V">
</package>
<package name="8U2_250V">
</package>
</packages>
</library>
<library name="inductors">
<description>&lt;b&gt;Inductors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;wah wah inductors&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="018MH">
</package>
<package name="068MH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02_CROVER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="10WATT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Logo">
<packages>
<package name="LOGO">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="capacitors-film" package="4U7_250V" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="capacitors-film" package="8U2_250V" value="8u2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="inductors" package="018MH" value="0,18mH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H2" library="inductors" package="068MH" value="0,68mH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IN" library="pinhead" package="1X02_CROVER" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="resistors" package="10WATT" value="3R3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistors" package="10WATT" value="1R8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TWEETER" library="pinhead" package="1X02_CROVER" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WOOFER" library="pinhead" package="1X02_CROVER" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="Logo" package="LOGO" value=""/>
<element name="U$2" library="Logo" package="LOGO" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="H1" pad="P$2"/>
<contactref element="TWEETER" pad="2"/>
<contactref element="IN" pad="2"/>
<contactref element="WOOFER" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="TWEETER" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="H2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="H1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="WOOFER" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="H2" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
