<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="9.195" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.195" y1="0" x2="9.195" y2="9.515" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.195" y1="9.515" x2="0" y2="9.515" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="9.515" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>G</text>
<text>S</text>
<text>D</text>
<text>G</text>
<text>D</text>
<text>S</text>
<text>S</text>
<text>G</text>
<text>S</text>
<text>D</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mb_supply">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;small signal amps (e.g., 2N508x)
&lt;li&gt;switching transistors (e.g., 2N2222, 2N390x)
&lt;li&gt;JFETs (e.g., J201, 2N3819, 2N5457)
&lt;li&gt;MOSFETs (e.g., BS170, BS250)
&lt;li&gt;mostly copied from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="G" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="D" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="S" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="U$1" library="transistors" package="SOT23" value="BF862"/>
<element name="Q1" library="transistors" package="SOT23" value="2N5457SMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="G" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="S" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
