<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.81" y1="0" x2="63.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.5" y1="0" x2="67.31" y2="3.81" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="67.31" y1="3.81" x2="67.31" y2="29.209434375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="67.31" y1="29.209434375" x2="63.499434375" y2="33.019434375" width="0" layer="20" curve="90.008506"/>
<wire x1="63.499434375" y1="33.019434375" x2="3.809434375" y2="33.010565625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.809434375" y1="33.010565625" x2="0" y2="29.200565625" width="0" layer="20" curve="90.033266"/>
<wire x1="0" y1="29.200565625" x2="0" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="3.81" x2="3.81" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>BAT+</text>
<text>BAT-</text>
<text>OUT+</text>
<text>OUT-</text>
<text>RED</text>
<text>GRN</text>
<text>BLUE</text>
<text>VCC</text>
<text>SaintGimp</text>
<text>12V SLA Battery
Monitor 1.0.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SaintGimp">
<description>&lt;b&gt;Saint Gimp's Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by saintgimp@hotmail.com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CAPACITOR-5MM">
</package>
<package name="FUSE_HOLDER_5X20MM">
<description>&lt;b&gt;Fuse Holder&lt;/b&gt; 5x20 mm&lt;p&gt;
Source: User LBR Version 2.05</description>
</package>
<package name="DIP08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ICSP-HEADER">
</package>
<package name="SCREW-TERM-2">
<description>&lt;b&gt;2-Pin Screw Terminal&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
</package>
<package name="TO92-INLINE">
<description>0.1" pitch</description>
</package>
<package name="TO220BH-NO-HOLE">
</package>
<package name="AXIAL-7.5MM">
</package>
<package name="MOUNTING-HOLE-3.2MM">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.2 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C3" library="SaintGimp" package="CAPACITOR-5MM" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="SaintGimp" package="CAPACITOR-5MM" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="SaintGimp" package="CAPACITOR-5MM" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="SaintGimp" package="CAPACITOR-5MM" value="33nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F1" library="SaintGimp" package="FUSE_HOLDER_5X20MM" value="4A">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="SaintGimp" package="DIP08" value="ATTINY85-20PU">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ISP" library="SaintGimp" package="ICSP-HEADER" value="ICSP-HEADER-6">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="SaintGimp" package="SCREW-TERM-2" value="SCREW-TERM-2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="SaintGimp" package="SCREW-TERM-2" value="SCREW-TERM-2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J3" library="SaintGimp" package="1X04" value="PINHD-1X4">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="SaintGimp" package="TO92-INLINE" value="2N7000G">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="SaintGimp" package="TO92-INLINE" value="2N7000G">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q3" library="SaintGimp" package="TO220BH-NO-HOLE" value="IRLB8721PBF-H-NH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="1M"/>
<element name="R9" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="1M"/>
<element name="R5" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="300K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="270R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="270R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="SaintGimp" package="AXIAL-7.5MM" value="270R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="SaintGimp" package="TO92-INLINE" value="MCP1700-TO-92">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="SaintGimp" package="MOUNTING-HOLE-3.2MM" value=""/>
<element name="U$2" library="SaintGimp" package="MOUNTING-HOLE-3.2MM" value=""/>
<element name="U$3" library="SaintGimp" package="MOUNTING-HOLE-3.2MM" value=""/>
<element name="U$4" library="SaintGimp" package="MOUNTING-HOLE-3.2MM" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="P3"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="P$1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="6"/>
<contactref element="R7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="P$1"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q3" pad="P2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="Q3" pad="P1"/>
<contactref element="R9" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R5" pad="P$1"/>
<contactref element="R6" pad="P$2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="RED">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="ISP" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GRN">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="ISP" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="BLUE">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="ISP" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="BAT">
<contactref element="R9" pad="P$2"/>
<contactref element="R8" pad="P$2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="P$2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R7" pad="P$2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
