<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="34.29" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.29" y1="0" x2="34.29" y2="10.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.29" y1="10.15" x2="0" y2="10.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="10.15" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>ham.kolaCZek.cz</text>
<text>FM Trap</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="SMA_EDGELAUNCH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="FerroCore">
<packages>
<package name="1008INDUCTOR">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Samsung-Passives">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="adafruit" package="SMA_EDGELAUNCH" value=""/>
<element name="X2" library="adafruit" package="SMA_EDGELAUNCH" value=""/>
<element name="L1" library="FerroCore" package="1008INDUCTOR" value="33nH"/>
<element name="L3" library="FerroCore" package="1008INDUCTOR" value="56nH"/>
<element name="L5" library="FerroCore" package="1008INDUCTOR" value="33nH"/>
<element name="L2" library="FerroCore" package="1008INDUCTOR" value="180nH"/>
<element name="L4" library="FerroCore" package="1008INDUCTOR" value="180nH"/>
<element name="C1" library="Samsung-Passives" package="0805" value="82pF"/>
<element name="C3" library="Samsung-Passives" package="0805" value="47pF"/>
<element name="C5" library="Samsung-Passives" package="0805" value="82pF"/>
<element name="C2" library="Samsung-Passives" package="0805" value="15pF"/>
<element name="C4" library="Samsung-Passives" package="0805" value="15pF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="GND@2"/>
<contactref element="X1" pad="GND@1"/>
<contactref element="X1" pad="GND@4"/>
<contactref element="X1" pad="GND@3"/>
<contactref element="X2" pad="GND@4"/>
<contactref element="X2" pad="GND@3"/>
<contactref element="X2" pad="GND@2"/>
<contactref element="X2" pad="GND@1"/>
<contactref element="L2" pad="P$1"/>
<contactref element="L4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X1" pad="P"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="L3" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
<contactref element="C3" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X2" pad="P"/>
<contactref element="L5" pad="P$2"/>
<contactref element="C5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="L2" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="L3" pad="P$2"/>
<contactref element="L5" pad="P$1"/>
<contactref element="C3" pad="P$1"/>
<contactref element="C5" pad="P$2"/>
<contactref element="C4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="L4" pad="P$2"/>
<contactref element="C4" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
