<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>3v3</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>G4</text>
<text>GND</text>
<text>G17</text>
<text>G21</text>
<text>G22</text>
<text>3v3</text>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>SCLK</text>
<text>GND</text>
<text>G18</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>5V</text>
<text>5V</text>
<text>G14</text>
<text>G15</text>
<text>G23</text>
<text>G24</text>
<text>GND</text>
<text>G25</text>
<text>G7</text>
<text>OPENLAPSE</text>
<text>Rev 2.2 0916</text>
<wire x1="0.1" y1="65.4" x2="3.1" y2="68.4" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="3.1" y1="68.4" x2="28.7" y2="68.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.7" y1="68.4" x2="31.7" y2="65.4" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="31.7" y1="65.4" x2="31.7" y2="31.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.7" y1="28.5" x2="3" y2="28.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="31.5" x2="0.1" y2="65.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.1" y1="65.4" x2="0.1" y2="65.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.7" y1="31.5" x2="28.7" y2="28.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="3" y1="28.5" x2="0" y2="31.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="3.4" y="31.8" drill="3.2"/>
<hole x="28.4" y="31.8" drill="3.2"/>
<hole x="28.4" y="65" drill="3.2"/>
<hole x="3.4" y="65" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="daves_bits">
<packages>
<package name="MJ-179PH">
</package>
<package name="PJ242_2.5MM_STEREO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-neu-to92">
<description>&lt;b&gt;NPN Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wemos">
<packages>
<package name="WEMOS">
<description>WEMOS Controller socket</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="Q1" library="transistor" package="TO92" value="2N3904"/>
<element name="Q2" library="transistor-neu-to92" package="TO92" value="2N3904"/>
<element name="V+" library="daves_bits" package="MJ-179PH" value="DCJACK"/>
<element name="U$4" library="daves_bits" package="PJ242_2.5MM_STEREO" value="PJ242_2.5MM_STEREO"/>
<element name="DC-DC" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="2X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="wemos" package="WEMOS" value="WEMOS"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GNDBREAK">
<contactref element="V+" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="V+" pad="1"/>
<contactref element="DC-DC" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="V+" pad="3"/>
<contactref element="DC-DC" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="5V"/>
<contactref element="DC-DC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="D8"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="D7"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
