<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="15.24" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="33.02" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>CTI</text>
<text>B37</text>
<wire x1="15.24" y1="0" x2="15.24" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="33.02" x2="0" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<hole x="3.81" y="29.21" drill="3.302"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="3.302"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C7" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="gnd">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="p3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="p4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="ED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="ED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="p4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="p4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="p4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="p4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="7-P" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND-2" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="gnd">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3-P" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="p3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="2-P" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="p4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="8-P" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="ED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V5-1" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="ED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="1-P" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="p4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="10-P" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="p4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="6-P" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="p4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="9-P" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="p4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND-1" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="gnd">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V5-2" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="ED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="2-P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="1-P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="3-P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="6-P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="7-P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="8-P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="9-P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="10-P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="V5-1" pad="1"/>
<contactref element="V5-2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="GND-2" pad="1"/>
<contactref element="GND-1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
