<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-0.254" x2="15.748" y2="-0.254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.748" y1="-0.254" x2="15.748" y2="17.3736" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.748" y1="17.3736" x2="0" y2="17.3736" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.3736" x2="0" y2="-0.254" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="harlan">
<packages>
<package name="SHT1X">
</package>
<package name="8-SOIC">
</package>
<package name="LGA-14L">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun-Connectors">
<packages>
<package name="1X06_NO_SILK">
</package>
<package name="1X02">
</package>
<package name="1X03">
</package>
</packages>
</library>
<library name="untitled">
<description>Generated from &lt;b&gt;untitled.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="untitled" package="0805" value="100nF"/>
<element name="C2" library="untitled" package="0805" value="100nF"/>
<element name="C3" library="untitled" package="0805" value="100nF"/>
<element name="C4" library="untitled" package="0805" value="100nF"/>
<element name="R1" library="untitled" package="0805" value="1K"/>
<element name="U1" library="harlan" package="SHT1X" value="SHT1X"/>
<element name="U2" library="harlan" package="8-SOIC" value="MLX75303"/>
<element name="U3" library="harlan" package="LGA-14L" value="LSM6DSM"/>
<element name="JP2" library="SparkFun-Connectors" package="1X06_NO_SILK" value="IMU"/>
<element name="JP1" library="SparkFun-Connectors" package="1X02" value="PWR"/>
<element name="JP3" library="SparkFun-Connectors" package="1X03" value="TEMP / ETC"/>
</elements>
<signals>
<signal name="CK">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DATA">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="INT2">
<contactref element="U3" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="INT1">
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CS">
<contactref element="U3" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U3" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDI">
<contactref element="U3" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDO">
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
