<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="-0.3175" x2="33.96" y2="-0.3175" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.96" y1="-0.3175" x2="33.96" y2="57.775" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.96" y1="57.775" x2="5.08" y2="57.775" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="57.775" x2="5.08" y2="-0.3175" width="0" layer="20"/>
<text>In</text>
<text>InJK</text>
<text>OutJK</text>
<text>Out</text>
<text>RL1</text>
<hole x="18.7325" y="1.905" drill="3.2"/>
<hole x="19.05" y="54.61" drill="3.2"/>
<text>2015-
DaveFX
</text>
<text>LRBP-1
Rev. 1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mb_supply">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="ROUND">
<description>&lt;b&gt;Round Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_caps-ceramic">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Ceramic&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;very small capacitances: 1 - 1000pF
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="050X030_025">
<description>&lt;b&gt;5mm x 3mm, 2.5mm lead spacing
&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="050X030_050_1">
</package>
</packages>
</library>
<library name="40xx">
<description>&lt;b&gt;CMOS Logic Devices, 4000 Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola &lt;i&gt;CMOS LOGIC DATA&lt;/i&gt;; book, 02/88, DL131 REV 1
&lt;li&gt;http://www.elexp.com
&lt;li&gt;http://www.intersil.com
&lt;li&gt;http://www.ls3c.com.tw/product/1/COMOS.html
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_ics">
<description>&lt;b&gt;Integrated Circuits&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;mostly op amps (e.g., 4558, TL072)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;also CD4049 (for Anderton's Tube Sound Fuzz, the Red Llama, ...)
&lt;li&gt;generally gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0204/2">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 3mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 2 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/8 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SPST">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_regulators">
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_caps-electro">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Polar Electrolytic, Radial &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;large value capacitors: .22 - 470uF (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;often used in power supply filters
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="050_020_2">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="PanasonTQ2_relay">
<packages>
<package name="TQ2_RELAY">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="+15V1" library="mb_supply" package="SQUARE" value="+15V(T)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="C1" library="mb_caps-ceramic" package="050X030_025" value="100nf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="C2" library="mb_caps-ceramic" package="050X030_025" value="100nf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="C3" library="mb_caps-ceramic" package="050X030_025" value="100nf">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="mb_caps-ceramic" package="050X030_025" value="100nf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="C5" library="mb_caps-ceramic" package="050X030_025" value="100nf">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="mb_caps-ceramic" package="050X030_025" value="10nf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="GND2" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="IC1" library="40xx" package="DIL14" value="4069N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="IC2" library="mb_ics" package="DIL08" value="NE5532N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="IN-JK" library="mb_supply" package="ROUND" value="JK">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="IN1" library="mb_supply" package="SQUARE" value="IN(T)">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value="Clear">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="OUT-JK" library="mb_supply" package="ROUND" value="JK">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="OUT1" library="mb_supply" package="SQUARE" value="OUT(T)">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="R2" library="mb_resistors" package="R0204/2" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="R3" library="mb_resistors" package="R0204/2" value="1m">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="R4" library="mb_resistors" package="R0204/2" value="1m">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="R5" library="mb_resistors" package="R0204/2" value="3.3k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="R6" library="mb_resistors" package="R0204/2" value="1m">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="R7" library="mb_resistors" package="R0204/2" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="SW1" library="mb_switches" package="SPST" value="MOMENTARY">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="IC3" library="mb_regulators" package="TO92-" value="78L09">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="C8" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="22uf/25v">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="C9" library="mb_caps-ceramic" package="050X030_050_1" value="10nf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="C6" library="mb_caps-electro" package="050_020_2" value="22uf/25v">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RL1" library="PanasonTQ2_relay" package="TQ2_RELAY" value="TQ2_RELAY">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+9V">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="GND2" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="RL1" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="RL1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="OUT-JK" pad="1"/>
<contactref element="RL1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="OUT1" pad="1"/>
<contactref element="RL1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="+18V">
<contactref element="+15V1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="RL1" pad="P$2"/>
<contactref element="RL1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IN-JK" pad="1"/>
<contactref element="RL1" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="IN1" pad="1"/>
<contactref element="RL1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
