(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7-e2-6376~58~ubuntu16.04.1)
  (general
    (links 138)
    (no_connects 0)
    (area 102.235 50.418999 202.565001 130.8608)
    (thickness 1.6)
    (drawings 499)
    (tracks 469)
    (zones 0)
    (modules 35)
    (nets 65)
  )
  (page USLetter)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.3556)
    (user_trace_width 0.9906)
    (user_trace_width 1.1176)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.3556)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.254)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 4.04876 4.04876)
    (pad_drill 3.05054)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_80000001)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory gerber))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /A0)
  (net 2 /A1)
  (net 3 /A2)
  (net 4 /A3)
  (net 5 /A4)
  (net 6 /A5)
  (net 7 /A6)
  (net 8 /A7)
  (net 9 /AD0)
  (net 10 /AD1)
  (net 11 /AD2)
  (net 12 /AD3)
  (net 13 /AD4)
  (net 14 /AD5)
  (net 15 /AD6)
  (net 16 /AD7)
  (net 17 /IO/~M)
  (net 18 /RESET)
  (net 19 /RST7_5)
  (net 20 /~RD)
  (net 21 /~WR)
  (net 22 GND)
  (net 23 VCC)
  (net 24 "Net-(U2-Pad15)")
  (net 25 "Net-(C4-Pad1)")
  (net 26 "Net-(C5-Pad1)")
  (net 27 "Net-(P1-Pad1)")
  (net 28 "Net-(P1-Pad2)")
  (net 29 "Net-(P1-Pad3)")
  (net 30 "Net-(P1-Pad4)")
  (net 31 "Net-(P1-Pad6)")
  (net 32 "Net-(P1-Pad7)")
  (net 33 "Net-(P1-Pad8)")
  (net 34 "Net-(P1-Pad9)")
  (net 35 "Net-(P1-Pad10)")
  (net 36 "Net-(P1-Pad11)")
  (net 37 "Net-(P1-Pad12)")
  (net 38 "Net-(P1-Pad13)")
  (net 39 "Net-(P1-Pad14)")
  (net 40 "Net-(P1-Pad15)")
  (net 41 "Net-(P1-Pad16)")
  (net 42 "Net-(P2-Pad3)")
  (net 43 /~VFD_WR)
  (net 44 /~VFD_RD)
  (net 45 "Net-(SW1-Pad1)")
  (net 46 "Net-(SW1-Pad2)")
  (net 47 "Net-(SW10-Pad1)")
  (net 48 "Net-(SW11-Pad1)")
  (net 49 "Net-(SW12-Pad1)")
  (net 50 "Net-(SW5-Pad2)")
  (net 51 "Net-(SW10-Pad2)")
  (net 52 "Net-(SW13-Pad2)")
  (net 53 "Net-(SW17-Pad2)")
  (net 54 /~KPD_RD)
  (net 55 /~VFD_CS)
  (net 56 /~KPD_CS)
  (net 57 "Net-(U2-Pad10)")
  (net 58 "Net-(U2-Pad11)")
  (net 59 "Net-(U2-Pad12)")
  (net 60 "Net-(U2-Pad13)")
  (net 61 "Net-(U2-Pad14)")
  (net 62 "Net-(U3-Pad11)")
  (net 63 "Net-(U3-Pad12)")
  (net 64 "Net-(U3-Pad13)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.3556)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net /A0)
    (add_net /A1)
    (add_net /A2)
    (add_net /A3)
    (add_net /A4)
    (add_net /A5)
    (add_net /A6)
    (add_net /A7)
    (add_net /AD0)
    (add_net /AD1)
    (add_net /AD2)
    (add_net /AD3)
    (add_net /AD4)
    (add_net /AD5)
    (add_net /AD6)
    (add_net /AD7)
    (add_net /IO/~M)
    (add_net /RESET)
    (add_net /RST7_5)
    (add_net /~KPD_CS)
    (add_net /~KPD_RD)
    (add_net /~RD)
    (add_net /~VFD_CS)
    (add_net /~VFD_RD)
    (add_net /~VFD_WR)
    (add_net /~WR)
    (add_net "Net-(C4-Pad1)")
    (add_net "Net-(C5-Pad1)")
    (add_net "Net-(P1-Pad1)")
    (add_net "Net-(P1-Pad10)")
    (add_net "Net-(P1-Pad11)")
    (add_net "Net-(P1-Pad12)")
    (add_net "Net-(P1-Pad13)")
    (add_net "Net-(P1-Pad14)")
    (add_net "Net-(P1-Pad15)")
    (add_net "Net-(P1-Pad16)")
    (add_net "Net-(P1-Pad2)")
    (add_net "Net-(P1-Pad3)")
    (add_net "Net-(P1-Pad4)")
    (add_net "Net-(P1-Pad6)")
    (add_net "Net-(P1-Pad7)")
    (add_net "Net-(P1-Pad8)")
    (add_net "Net-(P1-Pad9)")
    (add_net "Net-(P2-Pad3)")
    (add_net "Net-(SW1-Pad1)")
    (add_net "Net-(SW1-Pad2)")
    (add_net "Net-(SW10-Pad1)")
    (add_net "Net-(SW10-Pad2)")
    (add_net "Net-(SW11-Pad1)")
    (add_net "Net-(SW12-Pad1)")
    (add_net "Net-(SW13-Pad2)")
    (add_net "Net-(SW17-Pad2)")
    (add_net "Net-(SW5-Pad2)")
    (add_net "Net-(U2-Pad10)")
    (add_net "Net-(U2-Pad11)")
    (add_net "Net-(U2-Pad12)")
    (add_net "Net-(U2-Pad13)")
    (add_net "Net-(U2-Pad14)")
    (add_net "Net-(U2-Pad15)")
    (add_net "Net-(U3-Pad11)")
    (add_net "Net-(U3-Pad12)")
    (add_net "Net-(U3-Pad13)")
  )
  (net_class Power ""
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.6096)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net GND)
    (add_net VCC)
  )
  (module my_components:Conn_Pin_Header_20x2_2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5B442E3C)
    (at 166.37 127)
    (descr "Pin Header, 20x2, 2.54mm pitch")
    (tags "CONN PIN HEADER 20x2")
    (fp_text reference P1 (at -16.51 -3.4925) (layer F.SilkS))
    (fp_text value EXTENSION (at 16.1925 -3.4925) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at -21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 "Net-(P1-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 "Net-(P1-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /RST7_5))
    (pad 6 thru_hole circle (at -19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 "Net-(P1-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at -16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 "Net-(P1-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at -16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 "Net-(P1-Pad8)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at -13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 34 "Net-(P1-Pad9)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at -13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 "Net-(P1-Pad10)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at -11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 36 "Net-(P1-Pad11)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 37 "Net-(P1-Pad12)"))
    (pad 13 thru_hole circle (at -8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 38 "Net-(P1-Pad13)"))
    (pad 14 thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 "Net-(P1-Pad14)"))
    (pad 15 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 40 "Net-(P1-Pad15)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 41 "Net-(P1-Pad16)"))
    (pad 17 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /AD1))
    (pad 18 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /AD0))
    (pad 19 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /AD3))
    (pad 20 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /AD2))
    (pad 21 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /AD5))
    (pad 22 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /AD4))
    (pad 23 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 /AD7))
    (pad 24 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /AD6))
    (pad 25 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /~RD))
    (pad 26 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 /IO/~M))
    (pad 28 thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 /RESET))
    (pad 27 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /~WR))
    (pad 30 thru_hole circle (at 11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /A0))
    (pad 29 thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /A1))
    (pad 31 thru_hole circle (at 13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /A3))
    (pad 32 thru_hole circle (at 13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /A2))
    (pad 33 thru_hole circle (at 16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /A5))
    (pad 34 thru_hole circle (at 16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /A4))
    (pad 35 thru_hole circle (at 19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /A7))
    (pad 36 thru_hole circle (at 19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /A6))
    (pad 37 thru_hole circle (at 21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 VCC))
    (pad 38 thru_hole circle (at 21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 VCC))
    (pad 39 thru_hole circle (at 24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 GND))
    (pad 40 thru_hole circle (at 24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 GND))
    (model pin_array/pins_array_13x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Hole_3mm (layer F.Cu) (tedit 52CC20B5)
    (at 197.4 125.8 180)
    (descr "Mounting Hole, 3mm")
    (tags "HOLE 3MM")
    (fp_text reference HOLE1 (at 0 -3.175 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value HOLE (at 0 3.175 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 GND))
  )
  (module my_components:Hole_3mm (layer F.Cu) (tedit 52CC20B5)
    (at 107.4 125.8 180)
    (descr "Mounting Hole, 3mm")
    (tags "HOLE 3MM")
    (fp_text reference HOLE2 (at 0 -3.175 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value HOLE (at 0 3.175 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 GND))
  )
  (module my_components:Hole_3mm (layer F.Cu) (tedit 52CC20B5)
    (at 197.4 55.8 180)
    (descr "Mounting Hole, 3mm")
    (tags "HOLE 3MM")
    (fp_text reference HOLE3 (at 0 -3.175 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value HOLE (at 0 3.175 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 GND))
  )
  (module my_components:Hole_3mm (layer F.Cu) (tedit 52CC20B5)
    (at 107.4 55.8 180)
    (descr "Mounting Hole, 3mm")
    (tags "HOLE 3MM")
    (fp_text reference HOLE4 (at 0 -3.175 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value HOLE (at 0 3.175 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 GND))
  )
  (module My_Components:Cap_Cer_508 (layer F.Cu) (tedit 5B44310C)
    (at 137.16 115.57 270)
    (descr "Ceramic Capacitor, 5.08mm lead spacing")
    (tags Cap_Cer_508)
    (fp_text reference C1 (at 5.715 0.3175 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 5.715 -0.9525 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 GND))
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module My_Components:Cap_Cer_508 (layer F.Cu) (tedit 5B442E8C)
    (at 170.18 115.57 270)
    (descr "Ceramic Capacitor, 5.08mm lead spacing")
    (tags Cap_Cer_508)
    (fp_text reference C2 (at 2.54 1.905 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at -1.5875 1.905 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 GND))
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module My_Components:Cap_Cer_508 (layer F.Cu) (tedit 5B442E46)
    (at 106.68 115.57 270)
    (descr "Ceramic Capacitor, 5.08mm lead spacing")
    (tags Cap_Cer_508)
    (fp_text reference C3 (at 2.54 1.905 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at -1.5875 1.905 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 GND))
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module My_Components:Cap_Cer_508 (layer F.Cu) (tedit 5B44310A)
    (at 134.62 115.57 90)
    (descr "Ceramic Capacitor, 5.08mm lead spacing")
    (tags Cap_Cer_508)
    (fp_text reference C4 (at -5.715 -0.635 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at -5.715 0.635 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 "Net-(C4-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 GND))
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module My_Components:Cap_Pol_508_3 (layer F.Cu) (tedit 5B443104)
    (at 132.08 115.57 90)
    (descr "Polarized Capacitor, 3 Leads, 5.08mm  lead spacing")
    (tags Cap_Pol_508_3)
    (fp_text reference C5 (at -5.715 -0.9525 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1uF (at -5.715 0.3175 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text user + (at -2.54 -1.905 90) (layer F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 "Net-(C5-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 GND))
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module My_Components:Cap_Pol_508_3 (layer F.Cu) (tedit 5B442EAD)
    (at 198.12 115.57 90)
    (descr "Polarized Capacitor, 3 Leads, 5.08mm  lead spacing")
    (tags Cap_Pol_508_3)
    (fp_text reference C6 (at -2.54 -1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 1.5875 -1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text user + (at -2.54 1.905 90) (layer F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 GND))
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module My_Components:Conn_Pin_Header_7x2_2.54mm (layer B.Cu) (tedit 5B445164)
    (at 121.92 127)
    (descr "Pin Header, 7x2, 2.54mm pitch")
    (tags "CONN 7x2")
    (fp_text reference P2 (at -5.3975 -3.4925) (layer F.SilkS))
    (fp_text value VFD (at 6.6675 -3.4925) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 22 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at -7.62 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 23 VCC))
    (pad 3 thru_hole circle (at -5.08 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 42 "Net-(P2-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -5.08 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 /A0))
    (pad 5 thru_hole circle (at -2.54 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 43 /~VFD_WR))
    (pad 6 thru_hole circle (at -2.54 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 44 /~VFD_RD))
    (pad 7 thru_hole circle (at 0 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 9 /AD0))
    (pad 8 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 10 /AD1))
    (pad 9 thru_hole circle (at 2.54 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 11 /AD2))
    (pad 10 thru_hole circle (at 2.54 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 12 /AD3))
    (pad 11 thru_hole circle (at 5.08 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 13 /AD4))
    (pad 12 thru_hole circle (at 5.08 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 14 /AD5))
    (pad 13 thru_hole circle (at 7.62 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 15 /AD6))
    (pad 14 thru_hole circle (at 7.62 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 16 /AD7))
    (model pin_array/pins_array_8x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module My_Components:Switch_Tactile_12mm (layer F.Cu) (tedit 5B442D83)
    (at 184.4 56.8)
    (descr "Switch, Tactile, 12mm")
    (tags "SWITCH TACTILE 12MM B3F-4000 B3F-5000")
    (fp_text reference SW1 (at -7.4 5.2 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0 (at 7.6 -4.8 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 "Net-(SW1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 46 "Net-(SW1-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 "Net-(SW1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 46 "Net-(SW1-Pad2)"))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 -4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module My_Components:Switch_Tactile_12mm (layer F.Cu) (tedit 5B442D80)
    (at 184.4 72.8)
    (descr "Switch, Tactile, 12mm")
    (tags "SWITCH TACTILE 12MM B3F-4000 B3F-5000")
    (fp_text reference SW2 (at -7.4 5.2 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1 (at 7.6 -4.8 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 "Net-(SW10-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 46 "Net-(SW1-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 "Net-(SW10-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 46 "Net-(SW1-Pad2)"))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 -4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module My_Components:Switch_Tactile_12mm (layer F.Cu) (tedit 5B442D78)
    (at 168.4 72.8)
    (descr "Switch, Tactile, 12mm")
    (tags "SWITCH TACTILE 12MM B3F-4000 B3F-5000")
    (fp_text reference SW3 (at -7.4 5.2 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2 (at 7.6 -4.8 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 "Net-(SW11-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 46 "Net-(SW1-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 "Net-(SW11-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 46 "Net-(SW1-Pad2)"))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 -4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module My_Components:Switch_Tactile_12mm (layer F.Cu) (tedit 5B442D57)
    (at 152.4 72.8)
    (descr "Switch, Tactile, 12mm")
    (tags "SWITCH TACTILE 12MM B3F-4000 B3F-5000")
    (fp_text reference SW4 (at -7.4 5.2 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 3 (at 7.6 -4.8 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 "Net-(SW12-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 46 "Net-(SW1-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 "Net-(SW12-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 46 "Net-(SW1-Pad2)"))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 -4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module My_Components:Switch_Tactile_12mm (layer F.Cu) (tedit 5B442D8F)
    (at 184.4 88.8)
    (descr "Switch, Tactile, 12mm")
    (tags "SWITCH TACTILE 12MM B3F-4000 B3F-5000")
    (fp_text reference SW5 (at -7.4 5.2 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4 (at 7.6 -4.8 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 "Net-(SW1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 50 "Net-(SW5-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 "Net-(SW1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 50 "Net-(SW5-Pad2)"))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 -4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module My_Components:Switch_Tactile_12mm (layer F.Cu) (tedit 5B442D8A)
    (at 168.4 88.8)
    (descr "Switch, Tactile, 12mm")
    (tags "SWITCH TACTILE 12MM B3F-4000 B3F-5000")
    (fp_text reference SW6 (at -7.4 5.2 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 5 (at 7.6 -4.8 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 "Net-(SW10-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 50 "Net-(SW5-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 "Net-(SW10-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 50 "Net-(SW5-Pad2)"))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 -4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module My_Components:Switch_Tactile_12mm (layer F.Cu) (tedit 5B442D73)
    (at 152.4 88.8)
    (descr "Switch, Tactile, 12mm")
    (tags "SWITCH TACTILE 12MM B3F-4000 B3F-5000")
    (fp_text reference SW7 (at -7.4 5.2 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 6 (at 7.6 -4.8 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 "Net-(SW11-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 50 "Net-(SW5-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 "Net-(SW11-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 50 "Net-(SW5-Pad2)"))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 -4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module My_Components:Switch_Tactile_12mm (layer F.Cu) (tedit 5B442D50)
    (at 184.4 104.8)
    (descr "Switch, Tactile, 12mm")
    (tags "SWITCH TACTILE 12MM B3F-4000 B3F-5000")
    (fp_text reference SW8 (at -7.4 5.2 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 7 (at 7.6 -4.8 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 "Net-(SW12-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 50 "Net-(SW5-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 "Net-(SW12-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 50 "Net-(SW5-Pad2)"))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 -4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module My_Components:Switch_Tactile_12mm (layer F.Cu) (tedit 5B442D94)
    (at 168.4 104.8)
    (descr "Switch, Tactile, 12mm")
    (tags "SWITCH TACTILE 12MM B3F-4000 B3F-5000")
    (fp_text reference SW9 (at -7.4 5.2 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 8 (at 7.6 -4.8 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 "Net-(SW1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 51 "Net-(SW10-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 "Net-(SW1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 51 "Net-(SW10-Pad2)"))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 -4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module My_Components:Switch_Tactile_12mm (layer F.Cu) (tedit 5B442DAE)
    (at 152.4 104.8)
    (descr "Switch, Tactile, 12mm")
    (tags "SWITCH TACTILE 12MM B3F-4000 B3F-5000")
    (fp_text reference SW10 (at -7.4 5.2 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 9 (at 7.6 -4.8 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 "Net-(SW10-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 51 "Net-(SW10-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 "Net-(SW10-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 51 "Net-(SW10-Pad2)"))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 -4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module My_Components:Switch_Tactile_12mm (layer F.Cu) (tedit 5B442D6B)
    (at 136.4 104.8)
    (descr "Switch, Tactile, 12mm")
    (tags "SWITCH TACTILE 12MM B3F-4000 B3F-5000")
    (fp_text reference SW11 (at -7.4 5.2 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value A (at 7.6 -4.8 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 "Net-(SW11-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 51 "Net-(SW10-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 "Net-(SW11-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 51 "Net-(SW10-Pad2)"))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 -4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module My_Components:Switch_Tactile_12mm (layer F.Cu) (tedit 5B442D4B)
    (at 136.4 88.8)
    (descr "Switch, Tactile, 12mm")
    (tags "SWITCH TACTILE 12MM B3F-4000 B3F-5000")
    (fp_text reference SW12 (at -7.4 6.2 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value B (at 7.6 -4.8 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 "Net-(SW12-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 51 "Net-(SW10-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 "Net-(SW12-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 51 "Net-(SW10-Pad2)"))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 -4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module My_Components:Switch_Tactile_12mm (layer F.Cu) (tedit 5B442DA4)
    (at 136.4 72.8)
    (descr "Switch, Tactile, 12mm")
    (tags "SWITCH TACTILE 12MM B3F-4000 B3F-5000")
    (fp_text reference SW13 (at -7.4 5.2 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at 7.6 -4.8 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 "Net-(SW1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 "Net-(SW13-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 "Net-(SW1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 "Net-(SW13-Pad2)"))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 -4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module My_Components:Switch_Tactile_12mm (layer F.Cu) (tedit 5B442DAC)
    (at 136.4 56.8)
    (descr "Switch, Tactile, 12mm")
    (tags "SWITCH TACTILE 12MM B3F-4000 B3F-5000")
    (fp_text reference SW14 (at -7.4 5.2 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value D (at 7.6 -4.8 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 "Net-(SW10-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 "Net-(SW13-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 "Net-(SW10-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 "Net-(SW13-Pad2)"))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 -4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module My_Components:Switch_Tactile_12mm (layer F.Cu) (tedit 5B442DB3)
    (at 152.4 56.8)
    (descr "Switch, Tactile, 12mm")
    (tags "SWITCH TACTILE 12MM B3F-4000 B3F-5000")
    (fp_text reference SW15 (at -7.4 5.2 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value E (at 7.6 -4.8 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 "Net-(SW11-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 "Net-(SW13-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 "Net-(SW11-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 "Net-(SW13-Pad2)"))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 -4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module My_Components:Switch_Tactile_12mm (layer F.Cu) (tedit 5B442D47)
    (at 168.4 56.8)
    (descr "Switch, Tactile, 12mm")
    (tags "SWITCH TACTILE 12MM B3F-4000 B3F-5000")
    (fp_text reference SW16 (at -7.4 5.2 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value F (at 7.6 -4.8 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 "Net-(SW12-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 "Net-(SW13-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 "Net-(SW12-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 "Net-(SW13-Pad2)"))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 -4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module My_Components:Switch_Tactile_12mm (layer F.Cu) (tedit 5B442D17)
    (at 120.4 104.8)
    (descr "Switch, Tactile, 12mm")
    (tags "SWITCH TACTILE 12MM B3F-4000 B3F-5000")
    (fp_text reference SW17 (at -7.4 5.2 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Control_0 (at 7.6 -1.8 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 "Net-(SW1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 "Net-(SW17-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 "Net-(SW1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 "Net-(SW17-Pad2)"))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 -4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module My_Components:Switch_Tactile_12mm (layer F.Cu) (tedit 5B442D1C)
    (at 120.4 88.8)
    (descr "Switch, Tactile, 12mm")
    (tags "SWITCH TACTILE 12MM B3F-4000 B3F-5000")
    (fp_text reference SW18 (at -7.4 5.2 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Control_1 (at 7.6 -1.8 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 "Net-(SW10-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 "Net-(SW17-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 "Net-(SW10-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 "Net-(SW17-Pad2)"))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 -4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module My_Components:Switch_Tactile_12mm (layer F.Cu) (tedit 5B442D1F)
    (at 120.4 72.8)
    (descr "Switch, Tactile, 12mm")
    (tags "SWITCH TACTILE 12MM B3F-4000 B3F-5000")
    (fp_text reference SW19 (at -7.4 5.2 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Control_2 (at 7.6 -1.8 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 "Net-(SW11-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 "Net-(SW17-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 "Net-(SW11-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 "Net-(SW17-Pad2)"))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 -4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module My_Components:Switch_Tactile_12mm (layer F.Cu) (tedit 5B442D03)
    (at 120.4 56.8)
    (descr "Switch, Tactile, 12mm")
    (tags "SWITCH TACTILE 12MM B3F-4000 B3F-5000")
    (fp_text reference SW20 (at -7.4 5.2 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Control_3 (at 7.6 -1.8 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 "Net-(SW12-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 "Net-(SW17-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.25 -2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 "Net-(SW12-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 1.6 1.6) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 "Net-(SW17-Pad2)"))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad ~ thru_hole circle (at 0 -4.5) (size 1.8 1.8) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module My_Components:IC_DIP20_300 (layer F.Cu) (tedit 5B442E08)
    (at 153.67 116.84)
    (descr "20 pins DIL package, round pads")
    (tags "DIP DIL DIP20 DIL20")
    (fp_text reference U1 (at -10.16 5.715) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 74C923 (at 8.89 5.715) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -11.43 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 46 "Net-(SW1-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -8.89 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 50 "Net-(SW5-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at -6.35 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 51 "Net-(SW10-Pad2)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -3.81 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 "Net-(SW13-Pad2)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -1.27 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 "Net-(SW17-Pad2)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at 1.27 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 "Net-(C4-Pad1)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at 3.81 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 "Net-(C5-Pad1)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at 6.35 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 "Net-(SW12-Pad1)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at 8.89 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 "Net-(SW11-Pad1)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at 11.43 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 GND))
    (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 "Net-(SW10-Pad1)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at 8.89 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 "Net-(SW1-Pad1)"))
    (pad 13 thru_hole circle (at 6.35 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /RST7_5))
    (pad 14 thru_hole circle (at 3.81 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 /~KPD_RD))
    (pad 15 thru_hole circle (at 1.27 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /AD4))
    (pad 16 thru_hole circle (at -1.27 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /AD3))
    (pad 17 thru_hole circle (at -3.81 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /AD2))
    (pad 18 thru_hole circle (at -6.35 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /AD1))
    (pad 19 thru_hole circle (at -8.89 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /AD0))
    (pad 20 thru_hole circle (at -11.43 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 VCC))
    (model dil/dil_20.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module My_Components:IC_DIP16_300 (layer F.Cu) (tedit 5B445338)
    (at 184.15 116.84)
    (descr "16 pins DIL package, round pads")
    (tags "DIP DIL DIP16 DIL16")
    (fp_text reference U2 (at -7.9375 5.715) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 74HC138 (at 6.0325 5.715) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -8.89 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /A3))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.35 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /A4))
    (pad 3 thru_hole circle (at -3.81 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /A5))
    (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /A6))
    (pad 5 thru_hole circle (at 1.27 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /A7))
    (pad 6 thru_hole circle (at 3.81 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 /IO/~M))
    (pad 7 thru_hole circle (at 6.35 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 55 /~VFD_CS))
    (pad 8 thru_hole circle (at 8.89 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 GND))
    (pad 9 thru_hole circle (at 8.89 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 56 /~KPD_CS))
    (pad 10 thru_hole circle (at 6.35 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 57 "Net-(U2-Pad10)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at 3.81 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 58 "Net-(U2-Pad11)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at 1.27 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 59 "Net-(U2-Pad12)"))
    (pad 13 thru_hole circle (at -1.27 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 60 "Net-(U2-Pad13)"))
    (pad 14 thru_hole circle (at -3.81 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 61 "Net-(U2-Pad14)"))
    (pad 15 thru_hole circle (at -6.35 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 "Net-(U2-Pad15)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at -8.89 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 VCC))
    (model dil/dil_16.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module My_Components:IC_DIP14_300 (layer F.Cu) (tedit 5B445330)
    (at 119.38 116.84)
    (descr "14 pins DIL package, round pads")
    (tags "DIP DIP DIP14 DIL14")
    (fp_text reference U3 (at -6.35 5.715) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 74HC32 (at 5.08 5.715) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /~WR))
    (pad 2 thru_hole circle (at -5.08 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 55 /~VFD_CS))
    (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 43 /~VFD_WR))
    (pad 4 thru_hole circle (at 0 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /~RD))
    (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 55 /~VFD_CS))
    (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 44 /~VFD_RD))
    (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 GND))
    (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 /~KPD_RD))
    (pad 9 thru_hole circle (at 5.08 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /~RD))
    (pad 10 thru_hole circle (at 2.54 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 56 /~KPD_CS))
    (pad 11 thru_hole circle (at 0 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 62 "Net-(U3-Pad11)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at -2.54 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 63 "Net-(U3-Pad12)"))
    (pad 13 thru_hole circle (at -5.08 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 64 "Net-(U3-Pad13)"))
    (pad 14 thru_hole circle (at -7.62 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 VCC))
    (model dil/dil_14.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text 14 (at 132.3975 128.27) (layer F.SilkS))
  (gr_text 13 (at 132.3975 125.73) (layer F.SilkS))
  (gr_text 2 (at 112.0775 128.27) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 112.0775 125.73) (layer F.SilkS))
  (gr_text ~VRD (at 119.38 130.175) (layer B.SilkS))
  (gr_text ~VWR (at 119.38 123.825) (layer B.SilkS))
  (gr_text A0 (at 116.84 130.175) (layer B.SilkS))
  (gr_text 5V (at 114.3 130.175) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 114.3 123.825) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD0 (at 121.92 123.825) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD2 (at 124.46 123.825) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD4 (at 127 123.825) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD6 (at 129.54 123.825) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD1 (at 121.92 130.175) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD3 (at 124.46 130.175) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD5 (at 127 130.175) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD7 (at 129.54 130.175) (layer B.SilkS))
  (gr_text TRAP (at 141.9225 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text R5.5 (at 144.78 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text R7.5 (at 147.447 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text CLK (at 142.24 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text INTR (at 144.78 123.5075 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text ~INTA (at 147.32 123.5075 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text ~SWAP_MEM (at 149.86 121.6025 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text ALE (at 149.86 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text A9 (at 152.4 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text A8 (at 152.4 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text A10 (at 154.94 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text A11 (at 154.94 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text A13 (at 157.48 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text A12 (at 157.48 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text A14 (at 160.02 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text A15 (at 160.02 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD1 (at 162.56 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD0 (at 162.56 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD2 (at 165.1 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD3 (at 165.1 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD5 (at 167.64 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD4 (at 167.64 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD6 (at 170.18 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD7 (at 170.18 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text IO/~M (at 172.72 123.19 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text ~RD (at 172.72 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text RST (at 175.26 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text ~WR (at 175.26 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 190.5 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 190.5 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text 5V (at 187.96 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text 5V (at 187.96 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text A7 (at 185.42 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text A6 (at 185.42 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text A4 (at 182.88 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text A5 (at 182.88 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text A3 (at 180.34 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text A2 (at 180.34 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text A1 (at 177.8 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text A0 (at 177.8 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text "MiniMax 8085 Keypad V1.0" (at 105.41 84.455 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text "Copyright (C) 2018\nMichael Kiselev" (at 109.22 89.535 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text "Copyright (C) 2018\nMichael Kiselev" (at 109.22 78.105 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text "MiniMax 8085 Keypad V1.0" (at 105.41 84.455 90) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 104.4 50.8) (end 200.4 50.8) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 102.4 128.8) (end 102.4 52.8) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 200.8 130.8) (end 104.4 130.8) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 202.4 52.8) (end 202.4 129.2) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 200.4 52.8) (end 200.4 50.8) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 200.8 129.2) (end 202.4 129.2) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 104.4 52.8) (end 102.4 52.8) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 104.4 128.8) (end 104.4 130.8) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (zone (net 22) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.3556))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 102.235 50.8) (xy 202.565 50.8) (xy 202.565 130.81) (xy 102.235 130.81)
      )
    )
  )
  (zone (net 22) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.3556))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 202.565 130.81) (xy 102.235 130.81) (xy 102.235 50.8) (xy 202.565 50.8)
      )
    )
  )
)
