<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-17.78" y1="0" x2="431.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="431.8" y1="0" x2="431.8" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="431.8" y1="17.78" x2="-17.78" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-17.78" y1="17.78" x2="-17.78" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>OCnet</text>
<text>Slave Unit</text>
<text>OpenCoral Luna</text>
<text>(c) 2010 StackFoundry LLC</text>
<text>opencoral.com</text>
<text>Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0</text>
<text>Licensed under:</text>
<hole x="37.084" y="15.24" drill="3.048"/>
<hole x="86.36" y="12.446" drill="3.048"/>
<hole x="161.29" y="5.08" drill="3.048"/>
<hole x="229.87" y="12.446" drill="3.048"/>
<hole x="300.99" y="5.08" drill="3.048"/>
<hole x="372.11" y="12.446" drill="3.048"/>
<hole x="372.11" y="5.08" drill="3.048"/>
<hole x="86.36" y="5.08" drill="3.048"/>
<hole x="161.29" y="12.446" drill="3.048"/>
<hole x="229.87" y="5.08" drill="3.048"/>
<hole x="300.99" y="12.446" drill="3.048"/>
</plain>
<libraries>
<library name="allegro">
<packages>
<package name="ESOIC-8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="high-power-led">
<packages>
<package name="OSRAM_OSLON_SX">
<description>&lt;b&gt;OSLON SX&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Part numbers: Lx CN5M</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
IPC 2012 chip&lt;br&gt;
Pad definition corrected 2006.05.15, librarian@cadsoft.de</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
IPC 1608 chip</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
IPC 1608 chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="texas">
<packages>
<package name="SO-08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Integrated Circuit&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-jack">
<packages>
<package name="A-2004-RJ12">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="POWER_JACK_PTH">
</package>
<package name="2X3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="xtal">
<packages>
<package name="HCM49">
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
<package name="SOT223-3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="logos">
<packages>
<package name="SFLOGO">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="allegro" package="ESOIC-8" value="A6260"/>
<element name="LED1" library="high-power-led" package="OSRAM_OSLON_SX" value="Oslon SX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED2" library="high-power-led" package="OSRAM_OSLON_SX" value="Oslon SX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED3" library="high-power-led" package="OSRAM_OSLON_SX" value="Oslon SX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED4" library="high-power-led" package="OSRAM_OSLON_SX" value="Oslon SX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED5" library="high-power-led" package="OSRAM_OSLON_SX" value="Oslon SX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED6" library="high-power-led" package="OSRAM_OSLON_SX" value="Oslon SX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U5" library="atmel" package="TQFP32-08" value="ATMEGA48/88/168-AU"/>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="0.5"/>
<element name="U2" library="texas" package="SO-08" value="SN65HVD11SO-08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="con-jack" package="A-2004-RJ12" value="RJ12"/>
<element name="J2" library="SparkFun" package="POWER_JACK_PTH" value="POWER_JACKPTH"/>
<element name="J4" library="con-jack" package="A-2004-RJ12" value="RJ12"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="470k"/>
<element name="J3" library="SparkFun" package="2X3" value="AVR_SPI_PRG_6PTH"/>
<element name="X1" library="xtal" package="HCM49" value="8MHz HC49">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="16pF"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603" value="16pF"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF &gt; 5V"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF &gt; 25V"/>
<element name="U4" library="microchip" package="SOT23" value="MCP9700"/>
<element name="U3" library="microchip" package="SOT223-3" value="MCP1804"/>
<element name="R3" library="rcl" package="R0603" value="100"/>
<element name="LOGO1" library="logos" package="SFLOGO" value="SFLOGO"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED4" pad="C"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED5" pad="C"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED6" pad="C"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="THERM">
<contactref element="LED1" pad="THERM"/>
<contactref element="LED6" pad="THERM"/>
<contactref element="LED5" pad="THERM"/>
<contactref element="LED4" pad="THERM"/>
<contactref element="LED3" pad="THERM"/>
<contactref element="LED2" pad="THERM"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="PAD"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U5" pad="21"/>
<contactref element="J2" pad="GNDBREAK"/>
<contactref element="J2" pad="GND"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U5" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="U5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="U5" pad="6"/>
<contactref element="U5" pad="18"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U5" pad="31"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U5" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="J4" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="+24V">
<contactref element="J2" pad="PWR"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U5" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="U5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U5" pad="15"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U5" pad="16"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U5" pad="17"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!RST">
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="U5" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U5" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="X1" pad="P$2"/>
<contactref element="U5" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="J4" pad="5"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
