<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="25.4" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>Vdd</text>
<text>Gnd</text>
<text>INT</text>
<text>NC</text>
<wire x1="0" y1="12.192" x2="3.048" y2="12.192" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="11.176" x2="3.048" y2="11.176" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.048" y1="12.192" x2="3.048" y2="11.176" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="11.176" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.192" x2="0" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="25.4" x2="25.4" y2="12.192" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="12.192" x2="22.352" y2="12.192" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.352" y1="11.176" x2="25.4" y2="11.176" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="11.176" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.352" y1="12.192" x2="22.352" y2="11.176" width="0" layer="20" curve="180"/>
<text>EAGLE EXAMPLE BREAKOUT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagleexample">
<packages>
<package name="BACKBOARDCONNECTOR">
</package>
<package name="FRONTBOARDCONNECTOR">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="U$1" library="eagleexample" package="BACKBOARDCONNECTOR" value="BACKBOARDCONNECTOR"/>
<element name="U$2" library="eagleexample" package="FRONTBOARDCONNECTOR" value="FRONTBOARDCONNECTOR"/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$6">
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GPIO7">
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GPIO6">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC_SYSTEM">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPIO8">
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GPIO9">
<contactref element="U$2" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="INT">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
