<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="27.47" y1="18.42" x2="80.48" y2="18.42" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80.48" y1="18.42" x2="80.48" y2="70.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80.48" y1="70.48" x2="27.47" y2="70.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.47" y1="70.48" x2="27.47" y2="18.42" width="0" layer="20"/>
<text>adsb_sprut</text>
<hole x="30.48" y="67.31" drill="0.6"/>
<hole x="77.47" y="67.31" drill="0.6"/>
<hole x="30.48" y="21.59" drill="0.6"/>
<hole x="77.47" y="21.59" drill="0.6"/>
</plain>
<libraries>
<library name="microchip-dspic">
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-usb">
<packages>
<package name="USB-B-H">
<description>&lt;b&gt;USB Series B Hole Mounted&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6E">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49U-V">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-dil">
<packages>
<package name="DS-04">
<description>&lt;b&gt;DIL/CODE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Mors&lt;p&gt;
distributor Buerklin, 17G554</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="microchip-dspic" package="DIL28-3" value="PIC18F2550SP"/>
<element name="X1" library="con-usb" package="USB-B-H" value="USB-B-H"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C025-025X050" value="470n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C025-025X050" value="470n"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="rcl" package="0207/10" value="10uH"/>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49U-V" value="20 MHz"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C025-025X050" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C025-025X050" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-1" value=""/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="1k"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="1k"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="switch-dil" package="DS-04" value=""/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="47k"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="22k"/>
<element name="C7" library="rcl" package="E2,5-6E" value="4,7u"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C025-025X050" value="470n"/>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP1" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="X1" pad="VBUS"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X1" pad="D+"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X1" pad="D-"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VSS">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="GND"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="S1" pad="7"/>
<contactref element="S1" pad="8"/>
<contactref element="S1" pad="5"/>
<contactref element="S1" pad="6"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VUSB">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
