<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="29.21" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="0" x2="29.21" y2="39.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="39.37" x2="0" y2="39.36" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="39.36" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>MIC</text>
<text>ONB_MIC</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>12V</text>
<text>12V</text>
<text>5V</text>
<text>VID_IN</text>
<text>AUD_IN</text>
<text>SMA</text>
<text>5.8GHz A/V TRANSMITTER</text>
<text>TX5823</text>
</plain>
<libraries>
<library name="v-reg">
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor 223&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PLASTIC PACKAGE CASE 318E-04&lt;br&gt;
Source: http://www.onsemi.co.jp .. LM137M-D.PDF</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1210">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-dil">
<packages>
<package name="DS-03">
<description>&lt;b&gt;DIL/CODE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Mors&lt;p&gt;
distributor Buerklin, 17G552</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microphon">
<description>&lt;b&gt;Microphon&lt;/b&gt; from&lt;p&gt;
JLI Electronics - www.jlielectronics.com&lt;br&gt;
Panansonic - http://industrial.panasonic.com&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
&lt;author&gt;librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="WM-64PN">
<description>&lt;b&gt;Omnidirectional Back Electret Condenser Microphone Cartridge&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/ABA5000/ABA5000CE10.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="J502-ND-142-0711-821/826">
<description>&lt;b&gt;SMA 50 Ohm&lt;/b&gt; Board Thickness &lt;b&gt;0.062&lt;/b&gt; Inch, End Launch Jack Receptacle&lt;p&gt;
Johnson Components&lt;br&gt;
Source: www.johnsoncomponents.com .. J502-ND.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="AVX_By_element14_Batch_1">
<description>Developed by element14 :&lt;br&gt;
element14 CAD Library consolidation.ulp
at 30/04/2012 16:26:10</description>
<packages>
<package name="CAPC3225X170N">
</package>
<package name="CAPCP7343X310N">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="v-reg" package="SOT223" value="LD117ASTR">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R1206" value="1K8">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S1" library="switch-dil" package="DS-03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C1210" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C1210" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C1210" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M1" library="microphon" package="WM-64PN" value="ELECTRET_MICROPHON-WM.64PN"/>
<element name="ONB_MIC" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-coax" package="J502-ND-142-0711-821/826" value="SMA-142-0711-821/826">
<attribute name="OC_NEWARK" value="16F3627"/>
<attribute name="MPN" value="142-0711-821"/>
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1019328"/>
</element>
<element name="C5" library="AVX_By_element14_Batch_1" package="CAPC3225X170N" value="100uF">
<attribute name="OC_NEWARK" value="54M5358"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±10%"/>
<attribute name="MPN" value="1210AC103KAZ1A"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="AVX"/>
<attribute name="VOLTAGERATING" value="1000V (1kV)"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1604908"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="AVX_By_element14_Batch_1" package="CAPC3225X170N" value="100uF">
<attribute name="OC_NEWARK" value="54M5358"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±10%"/>
<attribute name="MPN" value="1210AC103KAZ1A"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="AVX"/>
<attribute name="VOLTAGERATING" value="1000V (1kV)"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1604908"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="AVX_By_element14_Batch_1" package="CAPC3225X170N" value="100uF">
<attribute name="OC_NEWARK" value="54M5358"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±10%"/>
<attribute name="MPN" value="1210AC103KAZ1A"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="AVX"/>
<attribute name="VOLTAGERATING" value="1000V (1kV)"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1604908"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="AVX_By_element14_Batch_1" package="CAPC3225X170N" value="22uF">
<attribute name="OC_NEWARK" value="54M5358"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±10%"/>
<attribute name="MPN" value="1210AC103KAZ1A"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="AVX"/>
<attribute name="VOLTAGERATING" value="1000V (1kV)"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1604908"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="AVX_By_element14_Batch_1" package="CAPC3225X170N" value="10uF">
<attribute name="OC_NEWARK" value="54M5358"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±10%"/>
<attribute name="MPN" value="1210AC103KAZ1A"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="AVX"/>
<attribute name="VOLTAGERATING" value="1000V (1kV)"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1604908"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="AVX_By_element14_Batch_1" package="CAPCP7343X310N" value="470µF">
<attribute name="CAPACITANCETOLERANCE" value="±20%"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="75M2840"/>
<attribute name="MPN" value="TAJD107M010R"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="AVX"/>
<attribute name="VOLTAGERATING" value="10V"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="-"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="G@2"/>
<contactref element="X1" pad="G@3"/>
<contactref element="X1" pad="G@4"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="G@1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="M1" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CAMVCC">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3.3V">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIDEO_IN">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MIC_IN">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="ONB_MIC" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="12V">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="M1" pad="1"/>
<contactref element="ONB_MIC" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
