<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="15.545" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.545" y1="0" x2="15.545" y2="23.8914" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.545" y1="23.8914" x2="0" y2="23.8914" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="23.8914" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>QUICKFIT
CARRIAGE</text>
<text>DGD 2019</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="87758-1616">
<description>&lt;b&gt;16 Pin - 2mm Dual Row Single Wafer, Vertical T/H HDR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.molex.com/pdm_docs/sd/877580616_sd.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-garry">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;a href="www.mpe-connector.de"&gt;Menufacturer&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="332-02">
<description>&lt;b&gt;2 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<description>&lt;b&gt;SUB-D Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Harting&lt;br&gt;
NorComp&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
PREFIX :&lt;br&gt;
H = High density&lt;br&gt;
F = Female&lt;br&gt;
M = Male&lt;p&gt;
NUMBER: Number of pins&lt;p&gt;
SUFFIX :&lt;br&gt;
H = Horizontal&lt;br&gt;
V = Vertical &lt;br&gt;
P = Shield pin on housing&lt;br&gt;
B = No mounting holes&lt;br&gt;
S = Pins individually placeable (Single)&lt;br&gt;
D = Direct mounting &lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DB15EDGE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-molex" package="87758-1616" value="87758-1616">
<attribute name="OC_FARNELL" value="7472366"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="87758-1616"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="59J1563"/>
</element>
<element name="X2" library="con-garry" package="332-02" value="332-02"/>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="con-subd" package="DB15EDGE" value="DB15EDGE"/>
</elements>
<signals>
<signal name="HOT_END">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="14"/>
<contactref element="X1" pad="16"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="XMIN">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PROBE">
<contactref element="X1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="THERM">
<contactref element="X1" pad="15"/>
<contactref element="X1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="FAN0">
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="FAN2">
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="+24V">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
<contactref element="U$1" pad="P$15"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
