<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-0.762" x2="0" y2="39.878" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="39.878" x2="40.386" y2="39.878" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="40.386" y1="39.878" x2="40.386" y2="-0.762" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="40.386" y1="-0.762" x2="0" y2="-0.762" width="0.1524" layer="20"/>
<hole x="2.032" y="2.032" drill="2.54"/>
<hole x="33.782" y="24.638" drill="2.54"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Incentive Spirometer Board Library">
<packages>
<package name="ARDUINO_PRO_MINI">
</package>
<package name="TOFSENSOR">
</package>
<package name="RTC">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ARD1" library="Incentive Spirometer Board Library" package="ARDUINO_PRO_MINI" value="ARDUINO_PRO_MINI"/>
<element name="TOF1" library="Incentive Spirometer Board Library" package="TOFSENSOR" value="TOFSENSOR"/>
<element name="U$2" library="Incentive Spirometer Board Library" package="RTC" value="RTC"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="ARD1" pad="A5"/>
<contactref element="U$2" pad="SCL"/>
<contactref element="TOF1" pad="SCL"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="ARD1" pad="A4"/>
<contactref element="U$2" pad="SDA"/>
<contactref element="TOF1" pad="SDA"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="ARD1" pad="GND"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="TOF1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="ARD1" pad="VCC"/>
<contactref element="U$2" pad="VCC"/>
<contactref element="TOF1" pad="VIN"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
