<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="37" y1="49.4" x2="43" y2="49.4" width="0.05" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="43" y1="9.4" x2="37" y2="9.4" width="0.1" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="43" y1="49.4" x2="43" y2="9.4" width="0.05" layer="20" curve="-162.938469"/>
<wire x1="37" y1="9.4" x2="37" y2="49.4" width="0.05" layer="20" curve="-162.938469"/>
</plain>
<libraries>
<library name="iksbob">
<packages>
<package name="W/DIREC">
</package>
<package name="9XTACTPADS">
</package>
<package name="JST2MM_4P">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="iksbob" package="W/DIREC" value="TSWB-3N-CB222"/>
<element name="U$2" library="iksbob" package="9XTACTPADS" value="9X_TACT_PATCH"/>
<element name="U$3" library="iksbob" package="9XTACTPADS" value="9X_TACT_PATCH"/>
<element name="U$5" library="iksbob" package="9XTACTPADS" value="9X_TACT_PATCH"/>
<element name="U$4" library="iksbob" package="9XTACTPADS" value="9X_TACT_PATCH"/>
<element name="U$6" library="iksbob" package="JST2MM_4P" value="2MM_4P_HEADER"/>
</elements>
<signals>
<signal name="S3">
<contactref element="U$1" pad="S3"/>
<contactref element="U$3" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="S4">
<contactref element="U$1" pad="S4"/>
<contactref element="U$4" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="PHASE_B">
<contactref element="U$1" pad="B"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="COM_B">
<contactref element="U$1" pad="COM_B"/>
<contactref element="U$5" pad="A4"/>
<contactref element="U$4" pad="B1"/>
<contactref element="U$5" pad="A3"/>
<contactref element="U$3" pad="A4"/>
<contactref element="U$2" pad="A4"/>
<contactref element="U$2" pad="A3"/>
<contactref element="U$3" pad="A3"/>
<contactref element="U$4" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="PHASE_A">
<contactref element="U$1" pad="A"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="COM_A">
<contactref element="U$1" pad="COM_A"/>
<contactref element="U$6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SELECT">
<contactref element="U$1" pad="S1"/>
<contactref element="U$6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S2">
<contactref element="U$1" pad="S2"/>
<contactref element="U$2" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="S5">
<contactref element="U$1" pad="S5"/>
<contactref element="U$5" pad="B1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
