<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="26.65" y1="62.25" x2="24.13" y2="64.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.13" y1="64.77" x2="13.97" y2="64.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="64.77" x2="11.430003125" y2="62.230003125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.430003125" y1="62.230003125" x2="11.430003125" y2="54.61" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.430003125" y1="54.61" x2="12.700003125" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.700003125" y1="53.34" x2="25.38" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.38" y1="53.34" x2="26.65" y2="54.61" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.65" y1="54.61" x2="26.65" y2="62.25" width="0" layer="20"/>
<text>GND 3.3 SCL SDA</text>
<text>2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X05" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="35"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="91"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="SCL">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
