<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="9.520346875" y1="17.99200625" x2="2.90671875" y2="18.009434375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.90671875" y1="18.009434375" x2="-0.101078125" y2="14.984078125" width="0" layer="20" curve="90.630725"/>
<wire x1="-0.101078125" y1="14.984078125" x2="0" y2="3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="3" x2="3" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3" y1="0" x2="9.09" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.09" y1="0" x2="12.449259375" y2="3.05973125" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="12.449259375" y1="3.05973125" x2="12.5124" y2="14.976209375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.5124" y1="14.976209375" x2="9.520346875" y2="17.99200625" width="0" layer="20" curve="90.152606"/>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VIN</text>
<text>VIN</text>
<text>SIG</text>
<text>SIG</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>VIN</text>
</plain>
<libraries>
<library name="itsy_silks">
<packages>
<package name="QTPY_TOP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="QTPINOUT1" library="itsy_silks" package="QTPY_TOP" value=""/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="48"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="48"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="41"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
