<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="11.5824" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.5824" y1="0" x2="11.5824" y2="9.4742" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.5824" y1="9.4742" x2="0" y2="9.4742" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="9.4742" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="test_Beast_Elmo_Twitter_Carrier_Board_V1">
<description>Generated from &lt;b&gt;Beast_Elmo_Twitter_Carrier_Board_V1.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="RED/GREEN_LED_3.2MMX2.8MMX1.9MM">
</package>
<package name="0603-RES">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="53048-05">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wire to board 1.25 mm (.049 inch) pitch header&lt;p&gt;
right angle</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="test_Beast_Elmo_Twitter_Carrier_Board_V1" package="RED/GREEN_LED_3.2MMX2.8MMX1.9MM" value="Run/Error">
<attribute name="MPN" value="AAA3528SURKCGKS"/>
</element>
<element name="D2" library="test_Beast_Elmo_Twitter_Carrier_Board_V1" package="RED/GREEN_LED_3.2MMX2.8MMX1.9MM" value="LED1/2">
<attribute name="MPN" value="AAA3528SURKCGKS"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="53048-05" value="Run/Error">
<attribute name="OC_NEWARK" value="57H4722"/>
<attribute name="MPN" value="53048-0510"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9732926"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="test_Beast_Elmo_Twitter_Carrier_Board_V1" package="0603-RES" value="100R">
<attribute name="MPN" value="CPF0603F100RC1"/>
</element>
<element name="R4" library="test_Beast_Elmo_Twitter_Carrier_Board_V1" package="0603-RES" value="100R">
<attribute name="MPN" value="CPF0603F100RC1"/>
</element>
<element name="R1" library="test_Beast_Elmo_Twitter_Carrier_Board_V1" package="0603-RES" value="100R">
<attribute name="MPN" value="CPF0603F100RC1"/>
</element>
<element name="R2" library="test_Beast_Elmo_Twitter_Carrier_Board_V1" package="0603-RES" value="100R">
<attribute name="MPN" value="CPF0603F100RC1"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="LED_RUN">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="CG"/>
</signal>
<signal name="LED_ERROR">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="CR"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="D2" pad="CR"/>
</signal>
<signal name="LED2">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="D2" pad="CG"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="AR"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="AG"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="AR"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="AG"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
