<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="60.178" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.178" y1="1.27" x2="60.178" y2="31.928" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.178" y1="31.928" x2="0" y2="31.928" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="31.928" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<text>G3VRG CI-V &amp; PTT</text>
<text>Board by NI2O 05/2011</text>
<text>CIV</text>
<text>PTT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="CPOL-RADIAL-10UF-25V">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode-1">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-small-signal">
<packages>
<package name="TO92D">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<packages>
<package name="F09D">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-hirschmann">
<packages>
<package name="PG203J">
<description>&lt;b&gt;MIC/HEADPHONE JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KS-S stereo microphone/headphone jack&lt;p&gt;
 PG203JN (Schukat)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="resistor" package="0207/7" value="4k7"/>
<element name="R2" library="resistor" package="0207/7" value="4k7"/>
<element name="R3" library="resistor" package="0207/7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="resistor" package="0207/7" value="4k7"/>
<element name="D1" library="diode-1" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="D2" library="diode-1" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="D3" library="diode-1" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="R5" library="resistor" package="0207/7" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="resistor" package="0207/7" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="diode-1" package="DO35-10" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="SparkFun" package="CPOL-RADIAL-10UF-25V" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-small-signal" package="TO92D" value="2N3904"/>
<element name="Q2" library="transistor-small-signal" package="TO92D" value="2N3904">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="transistor-small-signal" package="TO92D" value="2N3904"/>
<element name="X1" library="con-subd" package="F09D" value="computer">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="X2" library="con-hirschmann" package="PG203J" value="PG203J">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="X3" library="con-hirschmann" package="PG203J" value="PG203J">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="C"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="Q1" pad="E"/>
<contactref element="Q2" pad="E"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="E"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q2" pad="B"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q1" pad="C"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="Q1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="Q3" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q3" pad="C"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="PTT">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
