<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="10.698" y1="47.584" x2="143.928" y2="47.584" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="143.928" y1="47.584" x2="143.928" y2="15.974" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="143.928" y1="15.974" x2="10.698" y2="15.974" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="10.698" y1="15.974" x2="10.698" y2="47.584" width="0.1524" layer="20"/>
<text>CASTLE_FED v2.3.2
Designed by Yiyan Pan, Mason Barrett and Lex Kravitz Aug24 www.kravitzlab.com</text>
<text>Adalogger M0</text>
<text>FEED</text>
<hole x="13.9" y="43.3" drill="4"/>
<hole x="13.9" y="42.2779" drill="0.35"/>
<hole x="101.3" y="43.3" drill="4"/>
<hole x="139.9" y="21.6" drill="4"/>
<text>3V    GND    A0    A1    A2    A3    A4    A5</text>
<text>13      12      11      10      9       6       5</text>
<text>A0      A1      A2</text>
<text>TOUCH INPUT</text>
<text>LEFT</text>
<text>RIGHT</text>
<text>SERVO</text>
<text>MOUSERAT</text>
<text>BAT</text>
<text>BAT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="FEATHERWING_DIM">
</package>
<package name="1X09-BIG">
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X1-BIGPOGO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="buttons">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Mohamed's-library">
<packages>
<package name="LCA7XX">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2021">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232021_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="22-23-2031">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 3 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232031_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="MS2" library="adafruit" package="FEATHERWING_DIM" value="FEATHERWING_NODIM"/>
<element name="SCREEN" library="adafruit" package="1X09-BIG" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SERVO" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUTPUT" library="adafruit" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MOUSERAT" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="EXTRAGND" library="adafruit" package="1X1-BIGPOGO" value=""/>
<element name="TOUCH_INPUT" library="adafruit" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="EXTRAGND1" library="adafruit" package="1X1-BIGPOGO" value=""/>
<element name="EXTRAGND2" library="adafruit" package="1X1-BIGPOGO" value=""/>
<element name="SW1" library="buttons" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW2" library="buttons" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW3" library="buttons" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LCA715" library="Mohamed's-library" package="LCA7XX" value="LCA715S">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
</element>
<element name="POWER" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="POPULARITY" value="35"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="MOUSERAT" pad="4"/>
<contactref element="SCREEN" pad="7"/>
<contactref element="TOUCH_INPUT" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="SW2" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="2"/>
<contactref element="MS2" pad="4"/>
<contactref element="MS2" pad="16"/>
<contactref element="SW3" pad="1"/>
<contactref element="SW3" pad="2"/>
<contactref element="LCA715" pad="P$2"/>
<contactref element="SERVO" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="MS2" pad="9"/>
<contactref element="SCREEN" pad="5"/>
</signal>
<signal name="EN">
<contactref element="MS2" pad="27"/>
<contactref element="POWER" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="MS2" pad="28"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3V">
<contactref element="MOUSERAT" pad="1"/>
<contactref element="SCREEN" pad="8"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="1"/>
<contactref element="MS2" pad="2"/>
<contactref element="LCA715" pad="P$6"/>
<contactref element="LCA715" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="11">
<contactref element="MS2" pad="23"/>
<contactref element="MOUSERAT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="12">
<contactref element="MS2" pad="24"/>
<contactref element="MOUSERAT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="10">
<contactref element="MS2" pad="22"/>
<contactref element="SERVO" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="MS2" pad="10"/>
<contactref element="SW2" pad="4"/>
<contactref element="SW2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="MS2" pad="19"/>
<contactref element="SCREEN" pad="6"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="MS2" pad="20"/>
<contactref element="SCREEN" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="MS2" pad="5"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="MS2" pad="6"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="MS2" pad="7"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="MS2" pad="8"/>
<contactref element="SW3" pad="4"/>
<contactref element="SW3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="13">
<contactref element="MS2" pad="25"/>
<contactref element="LCA715" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="TOUCH1">
<contactref element="EXTRAGND" pad="P$1"/>
<contactref element="TOUCH_INPUT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TOUCH2">
<contactref element="EXTRAGND1" pad="P$1"/>
<contactref element="TOUCH_INPUT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TOUCH3">
<contactref element="EXTRAGND2" pad="P$1"/>
<contactref element="TOUCH_INPUT" pad="5"/>
</signal>
<signal name="1">
<contactref element="MS2" pad="15"/>
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="0">
<contactref element="MS2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="MS2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SERVO_POWER">
<contactref element="LCA715" pad="P$5"/>
<contactref element="SERVO" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
