<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="20.32" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="0" x2="20.32" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="10.16" x2="0" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="10.16" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>iCEHAX SMOL</text>
<text>Designed in 
Thailand
By TinLethax</text>
<text>rev4.1</text>
<text>3v3</text>
<text>IR</text>
<text>BC</text>
<text>G</text>
<text>L1</text>
<text>L0</text>
<text>L2</text>
<text>3v3</text>
<text>G</text>
<text>Vin</text>
<text>rst</text>
<text>sck</text>
<text>\\ce</text>
<text>SO</text>
<text>SI</text>
<text>CD</text>
</plain>
<libraries>
<library name="iCE40UL1K-SWG16">
<description>iCE40UL1K-SWG16</description>
<packages>
<package name="BGA16C35P4X4_140X140X49N">
<description>16-BGA, collapsing, 0.35 mm pitch, 1.41 X 1.41 X 0.49 mm body
&lt;p&gt;16-pin collapsing BGA package with 0.35 mm col pitch and 0.35 mm row pitch with body size 1.41 X 1.41 X 0.49 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X08-CLEANBIG">
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="AP7312-3333FM-7">
<description>&lt;LDO Voltage Regulators Dual 150mA LDO Reg 60uA 3.3 to 3.3 65dB&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SON50P201X181X60-7N">
<description>&lt;b&gt;U-DFN2018-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="oshw">
<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Open Source Hardware PCB Logos&lt;/strong&gt;
&lt;p&gt;A simple polygon based version of the OSHWA logos for use on Eagle PCB's
&lt;p&gt;For use please refer to the OSHWA definition at &lt;a href="http://www.oshwa.org/definition/"&gt;http://www.oshwa.org/definition/&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;Based on the NBitWonder version (&lt;a href="http://nbitwonder.com"&gt;http://nbitwonder.com&lt;/a&gt;)
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Andrew Cooper&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;28Nov2016&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.darkerview.com"&gt;www.DarkerView.com&lt;/a&gt;</description>
<packages>
<package name="OSHW_5MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="iCE40UL1K-SWG16" package="BGA16C35P4X4_140X140X49N" value="ICE40UL1K-SWG16">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X08-CLEANBIG" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X08-CLEANBIG" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0603" value="2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="adafruit" package="C0603" value="2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="adafruit" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="AP7312-3333FM-7" package="SON50P201X181X60-7N" value="AP7312-1233FM-7">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value="AP7312-3333FM-7"/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value="https://www.arrow.com/en/products/ap7312-3333fm-7/diodes-incorporated?region=nac"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="LDO Voltage Regulators Dual 150mA LDO Reg 60uA 3.3 to 3.3 65dB"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.605mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Diodes Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="AP7312-3333FM-7"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="621-AP7312-3333FM-7"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Diodes-Incorporated/AP7312-3333FM-7?qs=gfe7vQ8txpUN8cgNVhLSKw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0603" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GOLD_ORB_SM1" library="oshw" package="OSHW_5MM" value="OSHWLOGOLOGO5MM"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+3V3">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="D3"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="B3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="A3"/>
<contactref element="U1" pad="B1"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IR_LED">
<contactref element="U1" pad="A1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BARCODE_LED">
<contactref element="U1" pad="A2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RGB1">
<contactref element="U1" pad="A4"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U1" pad="B2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RGB0">
<contactref element="U1" pad="B4"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CE">
<contactref element="U1" pad="D1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U1" pad="D2"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="V1V2">
<contactref element="U1" pad="D4"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U1" pad="C1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U1" pad="C2"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CDONE">
<contactref element="U1" pad="C3"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RGB2">
<contactref element="U1" pad="C4"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
