<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="57.15" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57.15" y1="0" x2="57.15" y2="57.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57.15" y1="57.15" x2="0" y2="57.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="57.15" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>ZETA4/ZETA8/CAT6 BOARD</text>
<text>+24VDC</text>
<text>DGND</text>
<text>MAY 2016</text>
<text>FROM CPU</text>
<text>ASSEMBLY PN:0008129 REV C</text>
<text>DGND</text>
<text>+5VDC</text>
<text>+5VDC</text>
<text>DGND</text>
<text>+24VDC</text>
<text>&gt;DRAWING_NAME</text>
<text>0008196</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-tycoelectronics">
<packages>
<package name="RJ11-NO_SHIELD">
<description>&lt;b&gt;RJ11 Low Profile&lt;/b&gt; No Shield&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
For all RJ11 N and Z Series Models&lt;br&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl.SBE">
<packages>
<package name="R1210">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SBE_Mounting_ClearZones">
<packages>
<package name="HEX_SNDOFF_CLEARZONE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-stewart">
<packages>
<package name="SS-7188S">
</package>
</packages>
</library>
<library name="logo.SBE">
<packages>
<package name="SPARKY_A">
</package>
<package name="BRANDED">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago">
<packages>
<package name="1755516">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1210">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Gonio Safety Components">
<packages>
<package name="PDS1-">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ZETA4" library="con-tycoelectronics" package="RJ11-NO_SHIELD" value="RJ11-2L-B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-2L-B"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="83F4463"/>
</element>
<element name="ZETA8" library="con-tycoelectronics" package="RJ11-NO_SHIELD" value="RJ11-2L-B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="RJ11-2L-B"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="83F4463"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl.SBE" package="R1210" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl.SBE" package="R1210" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="SBE_Mounting_ClearZones" package="HEX_SNDOFF_CLEARZONE" value=""/>
<element name="J4" library="con-stewart" package="SS-7188S" value="SS-7188S"/>
<element name="U$3" library="SBE_Mounting_ClearZones" package="HEX_SNDOFF_CLEARZONE" value=""/>
<element name="U$4" library="logo.SBE" package="SPARKY_A" value=""/>
<element name="U$5" library="logo.SBE" package="BRANDED" value=""/>
<element name="J1" library="con-wago" package="1755516" value="1755516">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$6" library="SBE_Mounting_ClearZones" package="HEX_SNDOFF_CLEARZONE" value=""/>
<element name="R3" library="rcl.SBE" package="R1210" value="2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl.SBE" package="R1210" value="2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C1210" value="1000p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C1210" value="1000p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="Gonio Safety Components" package="PDS1-" value="PDS1-SS24-S5-S"/>
<element name="J2" library="con-wago" package="1755516" value="1755516"/>
<element name="U$1" library="SBE_Mounting_ClearZones" package="HEX_SNDOFF_CLEARZONE" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="ZETA8" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="ZETA8" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DGND">
<contactref element="J4" pad="S2"/>
<contactref element="J4" pad="S1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="J4" pad="5"/>
<contactref element="J4" pad="7"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="P$3"/>
<contactref element="J1" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="ZETA4" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="ZETA4" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="ZETA4" pad="5"/>
<contactref element="ZETA8" pad="3"/>
<contactref element="ZETA8" pad="5"/>
<contactref element="ZETA4" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J1" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
