<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.635" y1="1.27" x2="47.5234" y2="1.27" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="47.5234" y1="1.27" x2="47.5234" y2="35.55" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="47.5234" y1="35.55" x2="0.635" y2="35.55" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="35.55" x2="0.635" y2="1.27" width="0.1524" layer="20"/>
<text>- Trigger+  GND  12V</text>
<text>Load-Out-12V
</text>
<text>RV-Project.Com
Remote Controlled 
Switch</text>
<text>Use Polycase 
BF-150275</text>
<text>Activity</text>
<text>MCS-2A Rev A</text>
<text>Reset</text>
<text>3/23/2018</text>
<text>1.4A Max</text>
<text>Indicators</text>
<text>Trigger</text>
</plain>
<libraries>
<library name="a-lib">
<description>&lt;b&gt;Al's Components.&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Including:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;GPS Receivers
&lt;li&gt;ASK Transmitters and Receivers
&lt;li&gt;Specialtiy Switches
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="RADIAL_ELECTROLYTIC_100MIL(5MM)">
<description>Generic Electrolytic Capacitor 0.100 spacing 0.200 diameter.</description>
</package>
<package name="1206-CAP">
</package>
<package name="DIP08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO-92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="WAFER4PINVERTICAL">
</package>
<package name="TO-220-MOSFET">
</package>
<package name="WAFER2PINVERTICAL">
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="1206-RES">
</package>
<package name="SOD-123">
<description>100V/150mA 1N4148 - Super Cheap</description>
</package>
<package name="TACTILE-PTH-EZ">
</package>
<package name="WAFER3PINVERTICAL2.54">
</package>
<package name="CREATIVECOMMONS_SMALL">
</package>
<package name="6PIN_OPTO">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD-323">
</package>
<package name="DIL06">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="GODZILLA_LARGE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C3" library="a-lib" package="RADIAL_ELECTROLYTIC_100MIL(5MM)" value="10UF">
<attribute name="MARKING" value="106"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VOLTAGE" value="25v"/>
</element>
<element name="C4" library="a-lib" package="1206-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="a-lib" package="1206-CAP" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="a-lib" package="1206-CAP" value="0.33uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="a-lib" package="1206-RES" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="a-lib" package="DIP08" value="TINY85-20-DIP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="IC-09445"/>
</element>
<element name="U1" library="a-lib" package="TO-92" value="100mA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE" value="100mA"/>
</element>
<element name="J3" library="a-lib" package="WAFER4PINVERTICAL" value="WAFER4PVERTICAL"/>
<element name="Q1" library="a-lib" package="TO-220-MOSFET" value="IRF520">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="a-lib" package="WAFER2PINVERTICAL" value="WAFER2PVERTICAL"/>
<element name="LED1" library="a-lib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="a-lib" package="1206-RES" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="a-lib" package="SOD-123" value="TVS-SSOD123">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="a-lib" package="SOD-123" value="TVS-SSOD123">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S1" library="a-lib" package="TACTILE-PTH-EZ" value="SWITCH-MOMENTARY-2PTH_EZ"/>
<element name="J1" library="a-lib" package="WAFER3PINVERTICAL2.54" value="WAFER3PVERTICAL_2.54"/>
<element name="R4" library="a-lib" package="1206-RES" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="a-lib" package="CREATIVECOMMONS_SMALL" value=""/>
<element name="OK1" library="a-lib" package="6PIN_OPTO" value="4N35">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="a-lib" package="1206-RES" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="a-lib" package="1206-RES" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="a-lib" package="1206-RES" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="a-lib" package="SOD-123" value="TVS-SSOD123">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D4" library="a-lib" package="SOD-323" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="DIO-09646"/>
</element>
<element name="LED2" library="a-lib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="a-lib" package="1206-RES" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S2" library="a-lib" package="DIL06" value="DIPSWITCH-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="a-lib" package="1206-RES" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="a-lib" package="1206-RES" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="a-lib" package="1206-RES" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$2" library="a-lib" package="GODZILLA_LARGE" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="5V">
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="S"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="OK1" pad="4"/>
<contactref element="J3" pad="P$2"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="12V">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="P$1"/>
<contactref element="J2" pad="P$2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="J1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="Q1" pad="G"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="Q1" pad="D"/>
<contactref element="J2" pad="P$1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J1" pad="P$1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="OK1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="OK1" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="P$4"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="J3" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="OK1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
