<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="53.9" y1="24.125" x2="74.7625" y2="24.125" width="0" layer="20" style="dashdot"/>
<wire x1="74.775" y1="40.675" x2="53.9125" y2="40.675" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.9125" y1="40.675" x2="53.9" y2="24.125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.925" y1="40.6625" x2="53.925" y2="24.0875" width="0.2" layer="20"/>
<wire x1="53.925" y1="24.0875" x2="75.9" y2="24.0875" width="0.2" layer="20"/>
<wire x1="75.9" y1="24.0875" x2="75.9" y2="40.65" width="0.2" layer="20"/>
<wire x1="75.9" y1="40.65" x2="53.9" y2="40.65" width="0.2" layer="20"/>
<text>EDC15/16 Switch</text>
<text>220R</text>
<text>220R</text>
<text>100n</text>
<text>10K</text>
<text>100R</text>
<text>100R</text>
<text>LED</text>
<text>SW</text>
<text>FL1</text>
<text>FL2</text>
<text>GND</text>
<text>+5V</text>
<text>fendrych-elektro@centrum.cz</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X02/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="M0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="M0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="M0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="74xx-eu" package="SO14" value="74HC04D">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="M0805" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="M0805" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X05/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AB">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
