<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="79.68" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="79.68" y1="0" x2="79.68" y2="10.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="79.68" y1="10.15" x2="0" y2="10.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="10.15" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="thi-lib">
<packages>
<package name="HCMS-291X">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="!CE" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="!RST" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CLK" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DIN" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LEFT" library="thi-lib" package="HCMS-291X" value="HCMS-291X"/>
<element name="RIGHT" library="thi-lib" package="HCMS-291X" value="HCMS-291X"/>
<element name="RS" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V+" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="LEFT" pad="20"/>
<contactref element="LEFT" pad="7"/>
<contactref element="LEFT" pad="19"/>
<contactref element="RIGHT" pad="20"/>
<contactref element="RIGHT" pad="7"/>
<contactref element="RIGHT" pad="19"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="LEFT" pad="10"/>
<contactref element="LEFT" pad="22"/>
<contactref element="LEFT" pad="3"/>
<contactref element="RIGHT" pad="10"/>
<contactref element="RIGHT" pad="22"/>
<contactref element="RIGHT" pad="3"/>
<contactref element="V+" pad="1"/>
<contactref element="LEFT" pad="21"/>
<contactref element="RIGHT" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LEFT" pad="24"/>
<contactref element="RIGHT" pad="24"/>
<contactref element="!RST" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LEFT" pad="18"/>
<contactref element="RIGHT" pad="18"/>
<contactref element="!CE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LEFT" pad="17"/>
<contactref element="RIGHT" pad="17"/>
<contactref element="CLK" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LEFT" pad="15"/>
<contactref element="RIGHT" pad="15"/>
<contactref element="RS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LEFT" pad="14"/>
<contactref element="RIGHT" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="DIN" pad="1"/>
<contactref element="RIGHT" pad="14"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
