<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="25.4" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="25.4" x2="0" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="2.54" y="22.86" drill="3.556"/>
<hole x="22.86" y="22.86" drill="3.556"/>
<hole x="22.86" y="2.54" drill="3.81"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="3.556"/>
<text>DATA</text>
<text>DATA</text>
<text>DATA</text>
<text>PWR IN</text>
<text>DATA</text>
<text>POWER IN</text>
<text>DATA</text>
<text>DATA</text>
<text>USB-A</text>
<text>USB-A</text>
<text>USB-B</text>
<text>USB-B</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="USBA_AMPHENOL-UE27-RA">
</package>
<package name="USBB_AMPHENOL-UE27-BC">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="adafruit" package="USBA_AMPHENOL-UE27-RA" value="AMPHENOL_P-UE27-ACX-XOX"/>
<element name="U$2" library="adafruit" package="USBB_AMPHENOL-UE27-BC" value="AMPHENOL_P-UE27-BCX4-XXX"/>
<element name="U$3" library="adafruit" package="USBB_AMPHENOL-UE27-BC" value="AMPHENOL_P-UE27-BCX4-XXX"/>
<element name="U$4" library="adafruit" package="USBA_AMPHENOL-UE27-RA" value="AMPHENOL_P-UE27-ACX-XOX"/>
</elements>
<signals>
<signal name="D-">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="U$4" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
<contactref element="U$3" pad="P$4"/>
<contactref element="U$4" pad="P$4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
