<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.038" y1="0.132" x2="100.038" y2="0.132" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100.038" y1="0.132" x2="100.038" y2="75.052" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100.038" y1="75.052" x2="0.038" y2="75.052" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.038" y1="75.052" x2="0.038" y2="0.132" width="0" layer="20"/>
<text>LC-Meter sprut 07/04</text>
</plain>
<libraries>
<library name="microchip">
<packages>
<package name="DIL18">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA10-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="E5-10,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm</description>
</package>
<package name="0309/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 12.5 mm</description>
</package>
<package name="C150-054X183">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15 mm, outline 5.4 x 18.3 mm</description>
</package>
<package name="C050-050X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<packages>
<package name="HE751">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reed, 1 x norm. open, Hamlin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="solpad">
<packages>
<package name="LSP10">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.0 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="discrete">
<packages>
<package name="PT-10">
</package>
</packages>
</library>
<library name="inductors">
<packages>
<package name="MESC26">
<description>&lt;B&gt;INDUCTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt; manufacturer Fastron, distributor Buerklin,</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="sprut">
<packages>
<package name="RES3PIN">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="microchip" package="DIL18" value="PIC16F84AP"/>
<element name="IC2" library="linear" package="TO92" value="78L05Z"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA10-1" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="E2,5-5" value="10µF/25V"/>
<element name="C2" library="rcl" package="E2,5-5" value="10µF/25V"/>
<element name="IC3" library="linear" package="DIL08" value="LM311N"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0309/12" value="100k"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0309/12" value="100k"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0309/12" value="47k"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0309/12" value="100k"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0309/12" value="1k"/>
<element name="C3" library="rcl" package="E5-10,5" value="10µF"/>
<element name="K1" library="relay" package="HE751" value="HE751"/>
<element name="C7" library="rcl" package="E5-10,5" value="10µF"/>
<element name="S2C" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="S2B" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="X2" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="UIN" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="GND" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="R6" library="discrete" package="PT-10" value="10k"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C150-054X183" value="680pF"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C150-054X183" value="1000pF"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C150-054X183" value="20pF"/>
<element name="L2" library="inductors" package="MESC26" value="68µH"/>
<element name="S1B" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="S2A" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="X1" library="solpad" package="LSP10" value="LCx1"/>
<element name="S1A" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="T8" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="T9" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="T10" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="T11" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="T12" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="T13" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C150-054X183" value="?pF"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-050X075" value="100nF"/>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="Q1" library="sprut" package="RES3PIN" value="4 MHz"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="UIN" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="S2B" pad="MP"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="K1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R6" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="S1B" pad="MP"/>
<contactref element="S2C" pad="MP"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="S2A" pad="MP"/>
<contactref element="X1" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="T8" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="T9" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="T10" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="8"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="T11" pad="MP"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="GND" pad="MP"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="T12" pad="MP"/>
<contactref element="T13" pad="MP"/>
<contactref element="S1A" pad="MP"/>
<contactref element="X2" pad="MP"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="K1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
