<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-1.27" y1="26.67" x2="33.96" y2="26.67" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.96" y1="26.67" x2="33.96" y2="54.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.96" y1="54.6" x2="-1.27" y2="54.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1.27" y1="54.6" x2="-1.27" y2="26.67" width="0" layer="20"/>
<hole x="31.75" y="52.07" drill="2.8"/>
<hole x="31.75" y="29.21" drill="2.8"/>
<hole x="1.27" y="52.07" drill="2.8"/>
<hole x="1.27" y="29.21" drill="2.8"/>
</plain>
<libraries>
<library name="esp8266modules">
<packages>
<package name="WEMOS-D1-MINI">
<description>WeMos.cc
D1 mini
ESP8266 module</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="battery">
<description>&lt;b&gt;Lithium Batteries and NC Accus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CR1/2">
<description>&lt;b&gt;LI BATTERY&lt;/b&gt; Sonnenschein&lt;p&gt;
SL-350 PT</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="WEMOS1" library="esp8266modules" package="WEMOS-D1-MINI" value=""/>
<element name="G2" library="battery" package="CR1/2" value="CR1/2"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148DO35-10"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148DO35-10"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N5817"/>
<element name="BMP280" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="WEMOS1" pad="GND"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="BMP280" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="WEMOS1" pad="3V3"/>
<contactref element="BMP280" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="WEMOS1" pad="RESET"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="ASRH">
<contactref element="WEMOS1" pad="D0"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="G2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="G2" pad="-"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="WEMOS1" pad="D4"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="WEMOS1" pad="D1"/>
<contactref element="BMP280" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="WEMOS1" pad="D2"/>
<contactref element="BMP280" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MOUNTS-GND">
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="WEMOS1" pad="D3"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="WEMOS1" pad="5V"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
