<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="19.05" x2="68.25" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.25" y1="19.05" x2="68.25" y2="58.41" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.25" y1="58.41" x2="1.27" y2="58.41" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="58.41" x2="1.27" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<text>SW-1</text>
<text>GND</text>
<text>SW-2</text>
<text>SW-3</text>
<text>SW-4</text>
<text>SW-5</text>
<text>SW-6</text>
<text>GND</text>
<text>SW-1</text>
<text>SW-2</text>
<text>SW-3</text>
<text>SW-4</text>
<text>SW-5</text>
<text>SW-6</text>
<text>Cherry-MX x6
V 1.0 - 2018
Shawn Dempsay</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA07-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="cherrymx">
<description>Cherry MX Keyswitch PCB footprints</description>
<packages>
<package name="CHERRY-MX">
<description>Cherry MX Keyswitch footprint</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,0">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.0 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="OFFBOARD-CONNECTOR" library="con-lstb" package="MA07-1" value="0">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SW-1" library="cherrymx" package="CHERRY-MX" value="CHERRY-MX"/>
<element name="SW-2" library="cherrymx" package="CHERRY-MX" value="CHERRY-MX"/>
<element name="SW-3" library="cherrymx" package="CHERRY-MX" value="CHERRY-MX"/>
<element name="SW-4" library="cherrymx" package="CHERRY-MX" value="CHERRY-MX"/>
<element name="SW-5" library="cherrymx" package="CHERRY-MX" value="CHERRY-MX"/>
<element name="SW-6" library="cherrymx" package="CHERRY-MX" value="CHERRY-MX"/>
<element name="H1" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="H2" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="H3" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="H4" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="SW-1" pad="SW1"/>
<contactref element="SW-2" pad="SW1"/>
<contactref element="SW-3" pad="SW1"/>
<contactref element="SW-4" pad="SW1"/>
<contactref element="SW-5" pad="SW1"/>
<contactref element="SW-6" pad="SW1"/>
<contactref element="OFFBOARD-CONNECTOR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SW-1">
<contactref element="SW-1" pad="SW2"/>
<contactref element="OFFBOARD-CONNECTOR" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SW-2">
<contactref element="OFFBOARD-CONNECTOR" pad="3"/>
<contactref element="SW-2" pad="SW2"/>
</signal>
<signal name="SW-3">
<contactref element="OFFBOARD-CONNECTOR" pad="4"/>
<contactref element="SW-3" pad="SW2"/>
</signal>
<signal name="SW-4">
<contactref element="OFFBOARD-CONNECTOR" pad="5"/>
<contactref element="SW-4" pad="SW2"/>
</signal>
<signal name="SW-5">
<contactref element="OFFBOARD-CONNECTOR" pad="6"/>
<contactref element="SW-5" pad="SW2"/>
</signal>
<signal name="SW-6">
<contactref element="OFFBOARD-CONNECTOR" pad="7"/>
<contactref element="SW-6" pad="SW2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
