<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="15.24" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="0" x2="15.24" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="15.24" x2="0" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="15.24" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>VCC</text>
<text>RST</text>
<text>CH_PD</text>
<text>TXD</text>
<text>GND</text>
<text>GPIO2</text>
<text>GPIO0</text>
<text>RXD</text>
<text>ESP-01
BreakoutPCB
(c) Paolo Iocco</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="paolo">
<description>Paolo's Library</description>
<packages>
<package name="SIP4">
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="paolo" package="SIP4" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="paolo" package="SIP4" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="paolo" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
