<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="7.9375" x2="0" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="5.08" x2="0.3175" y2="4.7625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.3175" y1="4.7625" x2="1.905" y2="4.7625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.905" y1="4.7625" x2="3.4925" y2="3.175" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.4925" y1="3.175" x2="3.4925" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.4925" y1="1.27" x2="48.10125" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.10125" y1="1.27" x2="51.27625" y2="4.445" width="0" layer="20"/>
<wire x1="51.27625" y1="4.445" x2="53.0225" y2="4.445" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.0225" y1="4.445" x2="53.6825" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.085" y1="7.9375" x2="0" y2="7.9375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="16.1925" x2="31.75" y2="16.1925" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.75" y1="16.1925" x2="33.655" y2="18.0975" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.655" y1="18.0975" x2="45.085" y2="18.0975" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.085" y1="18.0975" x2="45.085" y2="7.9375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.6825" y1="5.08" x2="53.6825" y2="24.3085" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.6825" y1="24.3085" x2="0" y2="24.3085" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="24.3085" x2="0" y2="22.225" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="22.225" x2="3.4925" y2="18.7325" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.4925" y1="18.7325" x2="3.4925" y2="16.51" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.4925" y1="16.51" x2="3.81" y2="16.1925" width="0" layer="20"/>
<text>27C322 ADAPTER</text>
<text>THE REAL PHOENIX</text>
<text>For SA-1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="TRP_Custom">
<packages>
<package name="SMD_SOIC_BOTTOM">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead-2">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de, Modified by Cougar@CasaDelGato.Com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X21-S">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="S_A0" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A1" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A2" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A4" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A5" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A6" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A7" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A8" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A9" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A10" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A11" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A17" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A13" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A15" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_/OE" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A18" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_CE" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A19" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A16" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A14" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_VCC" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_GND_2" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D0" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D1" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D2" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D3" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D4" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D5" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D6" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D7" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A12" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A3" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_A20" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_GND" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_/BYT" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_/WE" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D8" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D9" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D10" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D11" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D12" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D13" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D14" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S_D15" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="A8" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A9" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A10" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A11" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A12" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A13" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A14" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A15" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A16" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A19" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A20" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q7" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q12" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q13" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q14" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q15" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VSS1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead-2" package="1X21-S" value="PINHD-1X21_2.54-S"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="S_GND_2" pad="1"/>
<contactref element="S_GND" pad="1"/>
<contactref element="VSS1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="S_A15" pad="1"/>
<contactref element="A15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="S_A7" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="S_A6" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="S_A5" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="S_A4" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="S_A3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="S_A2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="S_A1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="S_A0" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="S_D0" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="S_D1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="S_D2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="S_VCC" pad="1"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="S_A18" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="S_A12" pad="1"/>
<contactref element="A12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="S_A14" pad="1"/>
<contactref element="A14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="S_A13" pad="1"/>
<contactref element="A13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="S_A8" pad="1"/>
<contactref element="A8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="S_A9" pad="1"/>
<contactref element="A9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="S_A11" pad="1"/>
<contactref element="A11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="S_D3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="S_D4" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="S_D5" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="S_D6" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="S_D7" pad="1"/>
<contactref element="Q7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="E">
<contactref element="S_CE" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="S_A10" pad="1"/>
<contactref element="A10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="S_A19" pad="1"/>
<contactref element="A19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="S_A16" pad="1"/>
<contactref element="A16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VGPP">
<contactref element="S_/OE" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
<signal name="N$32">
</signal>
<signal name="N$33">
</signal>
<signal name="N$35">
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="S_A17" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="20">
<contactref element="S_A20" pad="1"/>
<contactref element="A20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="S_D8" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="S_D9" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="S_D10" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="S_D11" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="S_D12" pad="1"/>
<contactref element="Q12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="S_D13" pad="1"/>
<contactref element="Q13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="S_D14" pad="1"/>
<contactref element="Q14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="S_D15" pad="1"/>
<contactref element="Q15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
</signal>
<signal name="N$45">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
