(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7)
  (general
    (links 24)
    (no_connects 0)
    (area 110.437619 87.134999 153.075 131.075)
    (thickness 1.6)
    (drawings 7)
    (tracks 95)
    (zones 0)
    (modules 4)
    (nets 26)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user hide)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user hide)
    (39 F.Mask user hide)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.1526)
    (trace_clearance 0)
    (zone_clearance 0.02548)
    (zone_45_only yes)
    (trace_min 0.1525)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 5 5)
    (pad_drill 4)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010c0_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ../../../../../../../../../../../6/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(J1-Pad25)")
  (net 2 "Net-(J1-Pad24)")
  (net 3 "Net-(J1-Pad23)")
  (net 4 "Net-(J1-Pad22)")
  (net 5 "Net-(J1-Pad21)")
  (net 6 "Net-(J1-Pad20)")
  (net 7 "Net-(J1-Pad19)")
  (net 8 "Net-(J1-Pad18)")
  (net 9 "Net-(J1-Pad17)")
  (net 10 "Net-(J1-Pad16)")
  (net 11 "Net-(J1-Pad15)")
  (net 12 "Net-(J1-Pad14)")
  (net 13 "Net-(J1-Pad13)")
  (net 14 "Net-(J1-Pad12)")
  (net 15 "Net-(J1-Pad11)")
  (net 16 "Net-(J1-Pad10)")
  (net 17 "Net-(J1-Pad9)")
  (net 18 "Net-(J1-Pad8)")
  (net 19 "Net-(J1-Pad7)")
  (net 20 "Net-(J1-Pad6)")
  (net 21 "Net-(J1-Pad5)")
  (net 22 "Net-(J1-Pad4)")
  (net 23 "Net-(J1-Pad3)")
  (net 24 "Net-(J1-Pad2)")
  (net 25 "Net-(J1-Pad1)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0)
    (trace_width 0.1526)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(J1-Pad1)")
    (add_net "Net-(J1-Pad10)")
    (add_net "Net-(J1-Pad11)")
    (add_net "Net-(J1-Pad12)")
    (add_net "Net-(J1-Pad13)")
    (add_net "Net-(J1-Pad14)")
    (add_net "Net-(J1-Pad15)")
    (add_net "Net-(J1-Pad16)")
    (add_net "Net-(J1-Pad17)")
    (add_net "Net-(J1-Pad18)")
    (add_net "Net-(J1-Pad19)")
    (add_net "Net-(J1-Pad2)")
    (add_net "Net-(J1-Pad20)")
    (add_net "Net-(J1-Pad21)")
    (add_net "Net-(J1-Pad22)")
    (add_net "Net-(J1-Pad23)")
    (add_net "Net-(J1-Pad24)")
    (add_net "Net-(J1-Pad25)")
    (add_net "Net-(J1-Pad3)")
    (add_net "Net-(J1-Pad4)")
    (add_net "Net-(J1-Pad5)")
    (add_net "Net-(J1-Pad6)")
    (add_net "Net-(J1-Pad7)")
    (add_net "Net-(J1-Pad8)")
    (add_net "Net-(J1-Pad9)")
  )
  (module aruj:2hole (layer F.Cu) (tedit 5AC54BA9)
    (at 134.35 121.9)
    (fp_text reference * (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "#2 hole" (at -21.2 7.6) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0.24 0) (size 5 5) (drill 4) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module aruj:2hole (layer F.Cu) (tedit 5AC53ED6)
    (at 134.59 90.06)
    (fp_text reference * (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "#2 hole" (at -21.2 7.6) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 5 5) (drill 4) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module aruj:female_mdm_small (layer F.Cu) (tedit 5AC54546)
    (at 140 105.2)
    (fp_text reference J1 (at -0.5 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value DB25_Female (at 12.2 0 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 25 thru_hole circle (at 0.6096 7.62 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(J1-Pad25)"))
    (pad 24 thru_hole circle (at 0.6096 6.35 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 "Net-(J1-Pad24)"))
    (pad 23 thru_hole circle (at 0.6096 5.08 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(J1-Pad23)"))
    (pad 22 thru_hole circle (at 0.6096 3.81 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(J1-Pad22)"))
    (pad 21 thru_hole circle (at 0.6096 2.54 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(J1-Pad21)"))
    (pad 20 thru_hole circle (at 0.6096 1.27 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(J1-Pad20)"))
    (pad 19 thru_hole circle (at 0.6096 0 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(J1-Pad19)"))
    (pad 18 thru_hole circle (at 0.6096 -1.27 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(J1-Pad18)"))
    (pad 17 thru_hole circle (at 0.6096 -2.54 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 "Net-(J1-Pad17)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at 0.6096 -3.81 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 "Net-(J1-Pad16)"))
    (pad 15 thru_hole circle (at 0.6096 -5.08 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 "Net-(J1-Pad15)"))
    (pad 14 thru_hole circle (at -0.508 8.255 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 "Net-(J1-Pad14)"))
    (pad 13 thru_hole circle (at 0.6096 -6.35 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(J1-Pad13)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at -0.508 6.985 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 "Net-(J1-Pad12)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at -0.508 5.715 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 "Net-(J1-Pad11)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at -0.508 4.445 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "Net-(J1-Pad10)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at -0.508 3.175 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 "Net-(J1-Pad9)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at -0.508 1.905 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 "Net-(J1-Pad8)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at -0.508 0.635 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 "Net-(J1-Pad7)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at -0.508 -0.635 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 "Net-(J1-Pad6)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -0.508 -1.905 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 "Net-(J1-Pad5)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -0.508 -3.175 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 "Net-(J1-Pad4)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at -0.508 -4.445 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 "Net-(J1-Pad3)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -0.508 -5.715 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 "Net-(J1-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -0.508 -6.985 270) (size 1 1) (drill 0.61) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module aruj:milmax_2mm (layer F.Cu) (tedit 5AA9A9D5)
    (at 128 95.2)
    (descr "Through hole straight pin header, 2x12, 2.00mm pitch, double rows")
    (tags "Through hole pin header THT 2x12 2.00mm double row")
    (fp_text reference U1 (at 2.286 -2.286) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value mil-max2.0 (at 3.4 35) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at -17.8 19.2 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 2 22) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 "Net-(J1-Pad14)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2 0) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 "Net-(J1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 "Net-(J1-Pad15)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2 2) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 "Net-(J1-Pad3)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 4) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 "Net-(J1-Pad16)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 2 4) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 "Net-(J1-Pad4)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 6) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 "Net-(J1-Pad17)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 2 6) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 "Net-(J1-Pad5)"))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 8) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(J1-Pad18)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 2 8) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 "Net-(J1-Pad6)"))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 10) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(J1-Pad19)"))
    (pad 12 thru_hole oval (at 2 10) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 "Net-(J1-Pad7)"))
    (pad 13 thru_hole oval (at 0 12) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(J1-Pad20)"))
    (pad 14 thru_hole oval (at 2 12) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 "Net-(J1-Pad8)"))
    (pad 15 thru_hole oval (at 0 14) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(J1-Pad21)"))
    (pad 16 thru_hole oval (at 2 14) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 "Net-(J1-Pad9)"))
    (pad 17 thru_hole oval (at 0 16) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(J1-Pad22)"))
    (pad 18 thru_hole oval (at 2 16) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "Net-(J1-Pad10)"))
    (pad 19 thru_hole oval (at 0 18) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(J1-Pad23)"))
    (pad 20 thru_hole oval (at 2 18) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 "Net-(J1-Pad11)"))
    (pad 21 thru_hole oval (at 0 20) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 "Net-(J1-Pad24)"))
    (pad 22 thru_hole oval (at 2 20) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 "Net-(J1-Pad12)"))
    (pad 23 thru_hole oval (at 0 22) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(J1-Pad25)"))
    (pad 24 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(J1-Pad13)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x12_Pitch2.00mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_line (start 125.58 124.44) (end 125.58 124.46) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 126.09 124.44) (end 125.58 124.44) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 125.58 124.46) (end 125.62 124.46) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 125.58 87.21) (end 125.58 124.46) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 143.41 87.21) (end 125.58 87.21) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 143.41 124.43) (end 143.41 87.21) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 125.96 124.43) (end 143.41 124.43) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads no (clearance 0.02548))
    (min_thickness 0.02548)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 1) (thermal_bridge_width 0.02549))
    (polygon
      (pts
        (xy 143.39 124.47) (xy 125.64 124.42) (xy 125.58 124.42) (xy 125.56 87.2) (xy 125.56 87.19)
        (xy 143.45 87.17)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.02548))
    (min_thickness 0.02548)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 1) (thermal_bridge_width 0.02549))
    (polygon
      (pts
        (xy 143.39 124.44) (xy 125.56 124.44) (xy 125.579989 87.249955) (xy 143.37 87.21)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.02548))
    (min_thickness 0.02548)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 1) (thermal_bridge_width 0.02549))
    (polygon
      (pts
        (xy 125.579989 87.249955) (xy 125.56 87.25) (xy 125.58 87.23)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.02548))
    (min_thickness 0.02548)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 1) (thermal_bridge_width 0.02549))
    (polygon
      (pts
        (xy 125.58 87.22) (xy 143.44 87.27) (xy 143.39 124.43) (xy 125.58 124.43) (xy 125.62 87.23)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.02548))
    (min_thickness 0.02548)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 1) (thermal_bridge_width 0.02549))
    (polygon
      (pts
        (xy 125.58 87.22) (xy 143.44 87.27) (xy 143.39 124.43) (xy 125.58 124.43) (xy 125.62 87.23)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.02548))
    (min_thickness 0.02548)
    (keepout (tracks not_allowed) (vias not_allowed) (copperpour not_allowed))
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 1) (thermal_bridge_width 0.02549))
    (polygon
      (pts
        (xy 142.6 118.5) (xy 126.59 118.5) (xy 126.59 93.7) (xy 142.6 93.7)
      )
    )
  )
)
