<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="111.76" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="15.24" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="15.24" x2="17.78" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="33.02" x2="93.98" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<wire x1="93.98" y1="33.02" x2="111.76" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="111.76" y1="15.24" x2="111.76" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>STEP1</text>
<text>DIR1</text>
<text>STEP2</text>
<text>DIR2</text>
<text>STEP3</text>
<text>DIR3</text>
<text>UMI CONNECTION BOARD</text>
<text>0004557 REV C</text>
<text>MAY 2017</text>
<text>RECEIVER</text>
<text>TOWER</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<hole x="80.518" y="7.112" drill="3.2"/>
<hole x="90.932" y="7.112" drill="3.2"/>
<hole x="17.78" y="6.604" drill="3.2"/>
<hole x="26.416" y="6.604" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="R1210">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amphenol">
<packages>
<package name="RJHSE-538">
</package>
</packages>
</library>
<library name="logo.SBE">
<packages>
<package name="BRANDED">
</package>
<package name="SPARKY_A">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X12">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="resistor" package="R1210" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistor" package="R1210" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="resistor" package="R1210" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="resistor" package="R1210" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="con-amphenol" package="RJHSE-538" value="RJHSE-5381-02">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="logo.SBE" package="BRANDED" value=""/>
<element name="U$2" library="logo.SBE" package="SPARKY_A" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X12" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="A9"/>
<contactref element="J1" pad="A11"/>
<contactref element="J1" pad="B9"/>
<contactref element="J1" pad="B11"/>
<contactref element="J1" pad="A1"/>
<contactref element="J1" pad="A3"/>
<contactref element="J1" pad="A5"/>
<contactref element="J1" pad="A7"/>
<contactref element="J1" pad="B1"/>
<contactref element="J1" pad="B3"/>
<contactref element="J1" pad="B5"/>
<contactref element="J1" pad="B7"/>
<contactref element="J1" pad="AS"/>
<contactref element="J1" pad="BS"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="B12"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="B10"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="A12"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="A10"/>
</signal>
<signal name="STEP1">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="B2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DIR1">
<contactref element="J1" pad="B4"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="STEP2">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="B6"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DIR2">
<contactref element="J1" pad="B8"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="STEP3">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="A2"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="DIR3">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="A4"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
