<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="48.26" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.26" y1="0" x2="50.8" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="50.8" y1="2.54" x2="50.8" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="20.32" x2="48.26" y2="22.86" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="48.26" y1="22.86" x2="2.54" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="22.86" x2="0" y2="20.32" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="20.32" x2="0" y2="15.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="7.28" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="48.26" y="20.32" drill="2.54"/>
<hole x="48.26" y="2.54" drill="2.54"/>
<text>USB</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>BAT</text>
<text>!En</text>
<text>RST</text>
<text>MD</text>
<text>3V3</text>
<text>A5</text>
<text>A4</text>
<text>A3</text>
<text>A2</text>
<text>A1</text>
<text>A0</text>
<text>SCK</text>
<text>COPI</text>
<text>CIPO</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>GND</text>
<text>NC</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>D8</text>
<text>BRD-0015-01</text>
<text>nRF9160 Feather</text>
<text>&gt;LAST_DATE_TIME</text>
<text>RST</text>
<text>MD</text>
<text>nRF9160 Featherwing</text>
<text>Confidential - Property of Circuit Dojo LLC</text>
<text>TOP</text>
<text>BOT</text>
<text>(Top down)</text>
<text>Notes:

* T4 solder paste
* Lead Free assembly
* Measures in mm </text>
<wire x1="0" y1="15.58" x2="0.3" y2="15.072" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.3" y1="15.072" x2="0.3" y2="7.788" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.3" y1="7.788" x2="0" y2="7.28" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wolff-den">
<description>&lt;b&gt;Library for all Circuit Dojo Designs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by jared@circuitdojo.org&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PLACEHOLDER">
</package>
<package name="LOGO-CIRCUITDOJO-BULB">
</package>
<package name="LOGO-CIRCUITDOJO">
</package>
<package name="CON-HEADER-1X12-MALE-PIN">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CON-HEADER-1X16-MALE-PIN">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0402-M">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="CAPC1005X55N">
</package>
<package name="DIO_RB558WMF-L">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="SOD123">
</package>
<package name="IND-2P0X2P0X1P2">
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="IND0402_22N_TAI">
</package>
<package name="TE_1909763-1">
</package>
<package name="NORDIC_NRF9160-SICA-R">
</package>
<package name="MOLEX_104224-0820">
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SW-EVP-AA402W">
</package>
<package name="WIN_ZP-8-L">
</package>
<package name="MOLEX_1050170001-NO-PAD">
</package>
<package name="DSK0010A">
</package>
<package name="LED0402">
<description>&lt;b&gt;LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip 0402</description>
</package>
<package name="SON95P300X300X100-7N">
</package>
<package name="TRANS_VT6J1T-L">
</package>
<package name="TC2030-MCP-NL">
<description>&lt;B&gt;TAG-CONNECT ICSP Connector&lt;/B&gt;&lt;BR&gt;&lt;I&gt;Manufacturer:&lt;/I&gt; &lt;a href="www.tag-connect.com"&gt;Tag-Connect&lt;/a&gt;&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;Cable for easy In-Circuit Serial Programming. Designed for Microchip ICD2, suitable for many others.&lt;BR&gt;

&lt;TABLE cellspacing=0 cellpadding=0 border=0&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD width=20&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;
&lt;TABLE cellspacing=0 cellpadding=1 border=1&gt;
&lt;TR bgcolor=silver&gt;&lt;TD align=center&gt;PAD&lt;/TD&gt;&lt;TD align=center&gt;Description&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;1&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;MCLR/Vpp&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;2&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;Vdd&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;3&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;GND&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;4&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;PGD (ISPDAT)&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;5&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;PGC (ISPCLK)&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;6&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;nc (used for LVP)&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;

©2009 ROFA.cz - modified and updated by Robert Darlington &amp;#8249;rdarlington@gmail.com&amp;#8250;</description>
</package>
<package name="JST_S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN)">
</package>
<package name="FIDUCIAL-1MM">
</package>
<package name="MOUNTING-HOLE-2.5MM-PLATED">
</package>
<package name="SILABS_CP2102N-A02-GQFN20R">
</package>
<package name="PSON50P100X145X50-6N">
</package>
<package name="DFN10_2P7X2P7-L">
</package>
<package name="XTAL320X150X90">
</package>
<package name="SOT363">
</package>
<package name="TP-1P0">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="frames">
<description>&lt;b&gt;Frames for Sheet and Layout&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="A3L-LOC">
<description>&lt;b&gt;FRAME&lt;/b&gt; DIN A3  landscape with doc field</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
<attribute name="REV" value="C"/>
</attributes>
<variantdefs>
<variantdef name="Production"/>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$34" library="wolff-den" package="FIDUCIAL-1MM" value="FIDUCIAL-1MM"/>
<element name="U$35" library="wolff-den" package="FIDUCIAL-1MM" value="FIDUCIAL-1MM"/>
<element name="U$31" library="wolff-den" package="MOUNTING-HOLE-2.5MM-PLATED" value="MOUNTING-HOLE-2.5MM-PLATED"/>
<element name="U$32" library="wolff-den" package="MOUNTING-HOLE-2.5MM-PLATED" value="MOUNTING-HOLE-2.5MM-PLATED"/>
<element name="PCB1" library="wolff-den" package="PLACEHOLDER" value="PCB-NRF91-FEATHER">
<attribute name="MPN" value="BRD-0015"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="wolff-den" package="LOGO-CIRCUITDOJO-BULB" value=""/>
<element name="U$2" library="wolff-den" package="LOGO-CIRCUITDOJO" value=""/>
<element name="J2" library="wolff-den" package="CON-HEADER-1X12-MALE-PIN" value="CON-HEADER-1X12-MALE-PIN">
<attribute name="ALIAS" value="POGO-1.9MM-S19-501"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J3" library="wolff-den" package="CON-HEADER-1X16-MALE-PIN" value="CON-HEADER-1X16-MALE-PIN">
<attribute name="ALIAS" value=""/>
<attribute name="DESC" value=""/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q3" library="wolff-den" package="SOT23" value="MOSFET-P-20V-4.7A-SOT23">
<attribute name="DESC" value="MOSFET P-CHANNEL 20V 4.7A SOT23"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="TSM500P02CXRFGCT-ND"/>
<attribute name="MPN" value="TSM500P02CX RFG"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="wolff-den" package="SOD123" value="DIO-SCHOTTKY-3A-01">
<attribute name="DESC" value="DIODE (RECTIFIER FRD) 60V-VR 3A-"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="RBR3MM60BTFCT-ND"/>
<attribute name="MPN" value="RBR3MM60BTFTR"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VENDOR" value="Rhom Semiconductor"/>
</element>
<element name="L2" library="wolff-den" package="IND-2P0X2P0X1P2" value="1.5u">
<attribute name="CURRENT" value="1.4A"/>
<attribute name="DESC" value="FIXED IND 1.5UH 1.4A 120 MOHM"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="587-4702-1-ND"/>
<attribute name="MPN" value="NRV2012T1R5NGF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="wolff-den" package="C0603" value="10u">
<attribute name="DESC" value="CAP CER 10UF 6.3V X5R 0603"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="587-5869-1-ND"/>
<attribute name="MPN" value="JMK107ABJ106MA-T"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TEMPHIGH" value=""/>
<attribute name="TEMPLOW" value=""/>
<attribute name="VOLTHIGH" value="6.3"/>
</element>
<element name="C5" library="wolff-den" package="C0603" value="10u">
<attribute name="DESC" value="CAP CER 10UF 6.3V X5R 0603"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="587-5869-1-ND"/>
<attribute name="MPN" value="JMK107ABJ106MA-T"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TEMPHIGH" value=""/>
<attribute name="TEMPLOW" value=""/>
<attribute name="VOLTHIGH" value="6.3"/>
</element>
<element name="C7" library="wolff-den" package="C0603" value="10u">
<attribute name="DESC" value="CAP CER 10UF 6.3V X5R 0603"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="587-5869-1-ND"/>
<attribute name="MPN" value="JMK107ABJ106MA-T"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TEMPHIGH" value=""/>
<attribute name="TEMPLOW" value=""/>
<attribute name="VOLTHIGH" value="6.3"/>
</element>
<element name="C6" library="wolff-den" package="CAPC1005X55N" value="0.1u">
<attribute name="DESC" value="CAP CER 0.1UF 50V X5R 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="587-3499-1-ND"/>
<attribute name="MF" value="Taiyo Yuden"/>
<attribute name="MPN" value="UMK105BJ104KV-F"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VOLTHIGH" value="50V"/>
</element>
<element name="D2" library="wolff-den" package="SOD123" value="DIO-SCHOTTKY-3A-01">
<attribute name="DESC" value="DIODE (RECTIFIER FRD) 60V-VR 3A-"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="RBR3MM60BTFCT-ND"/>
<attribute name="MPN" value="RBR3MM60BTFTR"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VENDOR" value="Rhom Semiconductor"/>
</element>
<element name="R7" library="wolff-den" package="R0402-M" value="100k">
<attribute name="DESC" value="RES SMD 100K OHM 1% 1/16W 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="311-100KLRCT-ND"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RC0402FR07100KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/16W"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
</element>
<element name="R2" library="wolff-den" package="R0402-M" value="1M">
<attribute name="DESC" value="RES SMD 1M OHM 5% 1/16W 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="311-1.0MJRCT-ND"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RC0402JR-071ML"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/16W"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="5%"/>
</element>
<element name="R3" library="wolff-den" package="R0402-M" value="100k">
<attribute name="DESC" value="RES SMD 100K OHM 1% 1/16W 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="311-100KLRCT-ND"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RC0402FR07100KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/16W"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
</element>
<element name="R8" library="wolff-den" package="R0402-M" value="100k">
<attribute name="DESC" value="RES SMD 100K OHM 1% 1/16W 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="311-100KLRCT-ND"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RC0402FR07100KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/16W"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
</element>
<element name="R10" library="wolff-den" package="R0402-M" value="100k">
<attribute name="DESC" value="RES SMD 100K OHM 1% 1/16W 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="311-100KLRCT-ND"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RC0402FR07100KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/16W"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
</element>
<element name="C1" library="wolff-den" package="CAPC1005X55N" value="15p">
<attribute name="DESC" value="CAP CER 15PF 50V C0G/NPO 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="311-1017-1-ND"/>
<attribute name="MF" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="CC0402JRNPO9BN150"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VOLTHIGH" value="50V"/>
</element>
<element name="L1" library="wolff-den" package="IND0402_22N_TAI" value="39n">
<attribute name="CURRENT" value="250mA"/>
<attribute name="DESC" value="FIXED IND 39NH 250MA 1.06 OHM"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="490-1092-1-ND"/>
<attribute name="MPN" value="LQG15HN39NJ02D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J4" library="wolff-den" package="TE_1909763-1" value="CON-1909763-1">
<attribute name="DESC" value="CONN UMCC JACK STR 50OHM SMD"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="A118077CT-ND"/>
<attribute name="MF" value="TE Connectivity"/>
<attribute name="MPN" value="1909763-1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="wolff-den" package="NORDIC_NRF9160-SICA-R" value="MOD-NRF9160-SICA-R">
<attribute name="DESC" value="IC RF TXRX+MCU CELL LTE-M/NB-IOT"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="1490-1076-1-ND"/>
<attribute name="MF" value="Nordic Semiconductor"/>
<attribute name="MPN" value="NRF9160-SICA-R"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J5" library="wolff-den" package="MOLEX_104224-0820" value="CON-SIM-104224-0820">
<attribute name="DESC" value="NANOSIM SOCKET 1.11H P/PULL TYPE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" 6 Position Card Connector NANO SIM Surface Mount, Right Angle Gold "/>
<attribute name="MF" value="Molex"/>
<attribute name="MPN" value="104224-0820"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="wolff-den" package="R0402-M" value="1M">
<attribute name="DESC" value="RES SMD 1M OHM 5% 1/16W 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="311-1.0MJRCT-ND"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RC0402JR-071ML"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/16W"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="5%"/>
</element>
<element name="C3" library="wolff-den" package="C0603" value="4.7u">
<attribute name="DESC" value="CAP CER 4.7UF 6.3V X7R 0603"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="1276-2087-1-ND"/>
<attribute name="MPN" value="CL10B475KQ8NQNC"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TEMPHIGH" value="125"/>
<attribute name="TEMPLOW" value="-55"/>
<attribute name="VOLTHIGH" value="6.3V"/>
</element>
<element name="C8" library="wolff-den" package="C0603" value="4.7u">
<attribute name="DESC" value="CAP CER 4.7UF 6.3V X7R 0603"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="1276-2087-1-ND"/>
<attribute name="MPN" value="CL10B475KQ8NQNC"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TEMPHIGH" value="125"/>
<attribute name="TEMPLOW" value="-55"/>
<attribute name="VOLTHIGH" value="6.3V"/>
</element>
<element name="C9" library="wolff-den" package="C0805" value="47u">
<attribute name="DESC" value="CAP CER 47UF 6.3V X5R 0805"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="‎399-5506-1-ND‎"/>
<attribute name="MPN" value="C0805C476M9PACTU‎"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VOLTHIGH" value="6.3V"/>
</element>
<element name="SW1" library="wolff-den" package="SW-EVP-AA402W" value="SW-EVP-AA402W">
<attribute name="DESC" value="SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="P13349SCT-ND"/>
<attribute name="MPN" value="EVP-AA402W"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW2" library="wolff-den" package="SW-EVP-AA402W" value="SW-EVP-AA402W">
<attribute name="DESC" value="SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="P13349SCT-ND"/>
<attribute name="MPN" value="EVP-AA402W"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U6" library="wolff-den" package="WIN_ZP-8-L" value="FLASH-W25Q16JVZPIQ-WSON">
<attribute name="DESC" value="IC FLASH 16M SPI 133MHZ 8WSON"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="W25Q16JVZPIQ-ND"/>
<attribute name="MPN" value="W25Q16JVZPIQ"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="wolff-den" package="MOLEX_1050170001-NO-PAD" value="CON-USB-1050170001">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="DESC" value="CONN RCPT USB2.0 MICRO B SMD R/A"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="WM1399CT-ND"/>
<attribute name="MF" value="Molex, LLC"/>
<attribute name="MPN" value="1050170001"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
</element>
<element name="R11" library="wolff-den" package="R0402-M" value="330">
<attribute name="DESC" value="RES SMD 330 OHM 5% 1/16W 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="311-330JRCT-ND"/>
<attribute name="MF" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="RC0402JR-07330RL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value="5%"/>
</element>
<element name="C10" library="wolff-den" package="C0603" value="4.7u">
<attribute name="DESC" value="CAP CER 4.7UF 6.3V X7R 0603"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="1276-2087-1-ND"/>
<attribute name="MPN" value="CL10B475KQ8NQNC"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TEMPHIGH" value="125"/>
<attribute name="TEMPLOW" value="-55"/>
<attribute name="VOLTHIGH" value="6.3V"/>
</element>
<element name="U3" library="wolff-den" package="DSK0010A" value="IC-TPS63031DSKR">
<attribute name="DESC" value="IC REG BCK BST 3.3V 900MA 10SON"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="296-39461-1-ND"/>
<attribute name="MF" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MPN" value="TPS63031DSKR"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="wolff-den" package="LED0402" value="LED-BLUE-0402">
<attribute name="DESC" value="LED BLUE CLEAR 2SMD"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="1080-1558-1-ND"/>
<attribute name="MF" value="Everlight Electronics Co Ltd"/>
<attribute name="MPN" value="EAST10052BA0"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U7" library="wolff-den" package="SON95P300X300X100-7N" value="IC-STBC08PMR">
<attribute name="DESC" value="IC BATT CHRGR LI-ION 800MA DFN6"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="497-5808-1-ND"/>
<attribute name="MF" value="STMicroelectronics"/>
<attribute name="MPN" value="STBC08PMR"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="wolff-den" package="R0402-M" value="3.4k">
<attribute name="DESC" value="RES SMD 3.4K OHM 1% 1/16W 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="YAG3149CT-ND"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RC0402FR-073K4L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/16W"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
</element>
<element name="R14" library="wolff-den" package="R0402-M" value="330">
<attribute name="DESC" value="RES SMD 330 OHM 5% 1/16W 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="311-330JRCT-ND"/>
<attribute name="MF" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="RC0402JR-07330RL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value="5%"/>
</element>
<element name="D4" library="wolff-den" package="LED0402" value="LED-ORANGE-0402">
<attribute name="DESC" value="EAST1005GA1"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="1080-EAST1005GA1CT-ND"/>
<attribute name="MF" value="Everlight Electronics Co Ltd"/>
<attribute name="MPN" value="EAST1005GA1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library="wolff-den" package="CAPC1005X55N" value="1u">
<attribute name="DESC" value="CAP CER 1UF 25V X5R 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="445-9081-1-ND"/>
<attribute name="MF" value="TDK"/>
<attribute name="MPN" value="C1005X5R1E105M050BC"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VOLTHIGH" value="25V"/>
</element>
<element name="Q2" library="wolff-den" package="TRANS_VT6J1T-L" value="MOSFET-DUAL-COMP-VMT6">
<attribute name="DESC" value="MOSFET N/P-CH 20V 0.1A VMT6"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="VT6M1T2CRCT-ND"/>
<attribute name="MPN" value="VT6M1T2CR"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J9" library="wolff-den" package="TC2030-MCP-NL" value="CON-0002">
<attribute name="DESC" value="TC2030-MCP-NL"/>
<attribute name="MPN" value="TC2030-MCP-NL"/>
</element>
<element name="J6" library="wolff-den" package="JST_S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN)" value="CON-S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN)">
<attribute name="DESC" value="CONN HEADER SMD R/A 2POS 2MM"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="455-1749-1-ND"/>
<attribute name="MF" value="JST Sales"/>
<attribute name="MPN" value="S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN)"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q4" library="wolff-den" package="DIO_RB558WMF-L" value="MOSFET-N-SC89">
<attribute name="DESC" value="MOSFET N-CH 20V 0.2A EMT3"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="RE1C002UNTCLCT-ND"/>
<attribute name="MF" value="Rohm Semiconductor"/>
<attribute name="MPN" value="RE1C002UNTCL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="wolff-den" package="R0402-M" value="100k">
<attribute name="DESC" value="RES SMD 100K OHM 1% 1/16W 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="311-100KLRCT-ND"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RC0402FR07100KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/16W"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
</element>
<element name="U$3" library="wolff-den" package="FIDUCIAL-1MM" value="FIDUCIAL-1MM"/>
<element name="U$4" library="wolff-den" package="FIDUCIAL-1MM" value="FIDUCIAL-1MM"/>
<element name="U2" library="wolff-den" package="SILABS_CP2102N-A02-GQFN20R" value="IC-CP2102N-A02-GQFN20R">
<attribute name="DESC" value="IC USB TO UART BRIDGE QFN20"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="336-5886-1-ND"/>
<attribute name="MF" value="Silicon Labs"/>
<attribute name="MPN" value="CP2102N-A02-GQFN20R"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="wolff-den" package="C0603" value="4.7u">
<attribute name="DESC" value="CAP CER 4.7UF 6.3V X7R 0603"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="1276-2087-1-ND"/>
<attribute name="MPN" value="CL10B475KQ8NQNC"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TEMPHIGH" value="125"/>
<attribute name="TEMPLOW" value="-55"/>
<attribute name="VOLTHIGH" value="6.3V"/>
</element>
<element name="C14" library="wolff-den" package="CAPC1005X55N" value="0.1u">
<attribute name="DESC" value="CAP CER 0.1UF 50V X5R 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="587-3499-1-ND"/>
<attribute name="MF" value="Taiyo Yuden"/>
<attribute name="MPN" value="UMK105BJ104KV-F"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VOLTHIGH" value="50V"/>
</element>
<element name="C15" library="wolff-den" package="C0603" value="4.7u">
<attribute name="DESC" value="CAP CER 4.7UF 6.3V X7R 0603"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="1276-2087-1-ND"/>
<attribute name="MPN" value="CL10B475KQ8NQNC"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TEMPHIGH" value="125"/>
<attribute name="TEMPLOW" value="-55"/>
<attribute name="VOLTHIGH" value="6.3V"/>
</element>
<element name="C16" library="wolff-den" package="CAPC1005X55N" value="0.1u">
<attribute name="DESC" value="CAP CER 0.1UF 50V X5R 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="587-3499-1-ND"/>
<attribute name="MF" value="Taiyo Yuden"/>
<attribute name="MPN" value="UMK105BJ104KV-F"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VOLTHIGH" value="50V"/>
</element>
<element name="R4" library="wolff-den" package="R0402-M" value="1k">
<attribute name="DESC" value="RES SMD 1K OHM 5% 1/16W 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="311-1.0KJRCT-ND"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RC0402JR-071KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/16W"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="5%"/>
</element>
<element name="R5" library="wolff-den" package="R0402-M" value="100k">
<attribute name="DESC" value="RES SMD 100K OHM 1% 1/16W 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="311-100KLRCT-ND"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RC0402FR07100KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/16W"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
</element>
<element name="Q5" library="wolff-den" package="DIO_RB558WMF-L" value="MOSFET-N-SC89">
<attribute name="DESC" value="MOSFET N-CH 20V 0.2A EMT3"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="RE1C002UNTCLCT-ND"/>
<attribute name="MF" value="Rohm Semiconductor"/>
<attribute name="MPN" value="RE1C002UNTCL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="wolff-den" package="R0402-M" value="22.1k">
<attribute name="DESC" value="RES SMD 22.1K OHM 1% 1/16W 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="311-22.1KLRCT-ND"/>
<attribute name="MF" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="RC0402FR-0722K1L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/16W"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
</element>
<element name="R16" library="wolff-den" package="R0402-M" value="47.5k">
<attribute name="DESC" value="RES SMD 47.5K OHM 1% 1/16W 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="311-47.5KLRCT-ND"/>
<attribute name="MF" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="RC0402FR-0747K5L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/16W"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
</element>
<element name="J7" library="wolff-den" package="TE_1909763-1" value="CON-1909763-1">
<attribute name="DESC" value="CONN UMCC JACK STR 50OHM SMD"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="A118077CT-ND"/>
<attribute name="MF" value="TE Connectivity"/>
<attribute name="MPN" value="1909763-1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L4" library="wolff-den" package="IND0402_22N_TAI" value="68n">
<attribute name="CURRENT" value="200mA"/>
<attribute name="DESC" value="FIXED IND 68NH 200MA 1.25 OHM"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="‎490-15092-1-ND‎"/>
<attribute name="MPN" value="LQG15HN68NH02D‎"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C12" library="wolff-den" package="CAPC1005X55N" value="56p">
<attribute name="DESC" value="CAP CER 56PF 50V C0G/NP0 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="399-1020-1-ND‎"/>
<attribute name="MF" value="Kemet"/>
<attribute name="MPN" value="C0402C560J5GACTU‎"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VOLTHIGH" value="50V"/>
</element>
<element name="U5" library="wolff-den" package="PSON50P100X145X50-6N" value="IC-TPD4S012DRYR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U8" library="wolff-den" package="DFN10_2P7X2P7-L" value="IC-PCF85063ATL/1">
<attribute name="DESC" value="IC RTC CLK/CALENDAR I2C 10-SON"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="568-10235-1-ND"/>
<attribute name="MF" value="NXP"/>
<attribute name="MPN" value="PCF85063ATL/1,118"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C17" library="wolff-den" package="CAPC1005X55N" value="0.1u">
<attribute name="DESC" value="CAP CER 0.1UF 50V X5R 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="587-3499-1-ND"/>
<attribute name="MF" value="Taiyo Yuden"/>
<attribute name="MPN" value="UMK105BJ104KV-F"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VOLTHIGH" value="50V"/>
</element>
<element name="R6" library="wolff-den" package="R0402-M" value="100k">
<attribute name="DESC" value="RES SMD 100K OHM 1% 1/16W 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="311-100KLRCT-ND"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RC0402FR07100KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/16W"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
</element>
<element name="Y1" library="wolff-den" package="XTAL320X150X90" value="XTAL-ABS07AIG-32.768KHZ-7-T">
<attribute name="DESC" value="CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="535-13350-1-ND"/>
<attribute name="MF" value="Abracon"/>
<attribute name="MPN" value="ABS07AIG-32.768KHZ-7-T"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="wolff-den" package="DIO_RB558WMF-L" value="MOSFET-P-SC89">
<attribute name="DESC" value="MOSFET P-CH 20V 0.1A EMT3"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="RE1C001ZPTLCT-ND"/>
<attribute name="MPN" value="RE1C001ZPTL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R17" library="wolff-den" package="R0402-M" value="20k">
<attribute name="DESC" value="RES SMD 20K OHM 1% 1/16W 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="311-20.0KLRCT-ND"/>
<attribute name="MF" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="RC0402FR-0720KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/16W"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
</element>
<element name="R18" library="wolff-den" package="R0402-M" value="20k">
<attribute name="DESC" value="RES SMD 20K OHM 1% 1/16W 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="311-20.0KLRCT-ND"/>
<attribute name="MF" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="RC0402FR-0720KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/16W"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
</element>
<element name="U9" library="wolff-den" package="SOT363" value="IC-BAV70S">
<attribute name="DESC" value="DIODE ARRAY GP 100V 250MA 6TSSOP"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="1727-4310-1-ND"/>
<attribute name="MF" value="Nexperia USA Inc."/>
<attribute name="MPN" value="BAV70S,115"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$5" library="frames" package="A3L-LOC" value="">
<attribute name="DRAWING_NAME"/>
<attribute name="LAST_DATE_TIME"/>
</element>
<element name="R1" library="wolff-den" package="R0402-M" value="100k">
<attribute name="DESC" value="RES SMD 100K OHM 1% 1/16W 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="311-100KLRCT-ND"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RC0402FR07100KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/16W"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
</element>
<element name="C19" library="wolff-den" package="CAPC1005X55N" value="56p">
<attribute name="DESC" value="CAP CER 56PF 50V C0G/NP0 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="399-1020-1-ND‎"/>
<attribute name="MF" value="Kemet"/>
<attribute name="MPN" value="C0402C560J5GACTU‎"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VOLTHIGH" value="50V"/>
</element>
<element name="SOLDER1" library="wolff-den" package="PLACEHOLDER" value="SOLDER-PASTE-ROOM-TEMP-50G">
<attribute name="DESC" value="THERMALLY STABLE SOLDER PASTE NO"/>
<attribute name="MPN" value="TS391SNL50"/>
<attribute name="MQTY" value="150"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R19" library="wolff-den" package="R0402-M" value="1M">
<attribute name="DESC" value="RES SMD 1M OHM 5% 1/16W 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="311-1.0MJRCT-ND"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RC0402JR-071ML"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/16W"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="5%"/>
</element>
<element name="U4" library="wolff-den" package="SOT363" value="POWER-SWITCH-MIC94092YC6">
<attribute name="DESC" value="IC LOAD SW HGH SIDE 1.2A SC70-6"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="576-3488-1-ND"/>
<attribute name="MPN" value="MIC94092YC6-TR"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="wolff-den" package="CAPC1005X55N" value="15p">
<attribute name="DESC" value="CAP CER 15PF 50V C0G/NPO 0402"/>
<attribute name="DIGIKEYPN" value="311-1017-1-ND"/>
<attribute name="MF" value="Yageo"/>
<attribute name="MPN" value="CC0402JRNPO9BN150"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VOLTHIGH" value="50V"/>
</element>
<element name="TP1" library="wolff-den" package="TP-1P0" value="TP-1SIDE-1P0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP2" library="wolff-den" package="TP-1P0" value="TP-1SIDE-1P0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="S4"/>
<contactref element="J5" pad="G3"/>
<contactref element="J5" pad="G1"/>
<contactref element="J5" pad="G4"/>
<contactref element="J5" pad="G2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="82"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="94"/>
<contactref element="U1" pad="75"/>
<contactref element="U1" pad="44"/>
<contactref element="U1" pad="76"/>
<contactref element="U1" pad="85"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="52"/>
<contactref element="U1" pad="98"/>
<contactref element="U1" pad="41"/>
<contactref element="U1" pad="79"/>
<contactref element="U1" pad="62"/>
<contactref element="U1" pad="80"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="56"/>
<contactref element="U1" pad="65"/>
<contactref element="U1" pad="66"/>
<contactref element="U1" pad="74"/>
<contactref element="U1" pad="36"/>
<contactref element="U1" pad="60"/>
<contactref element="U1" pad="50"/>
<contactref element="U1" pad="77"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="47"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="78"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="63"/>
<contactref element="U1" pad="90"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="U1" pad="72"/>
<contactref element="U1" pad="81"/>
<contactref element="U1" pad="103_26"/>
<contactref element="U1" pad="103_4"/>
<contactref element="U1" pad="103_5"/>
<contactref element="U1" pad="103_3"/>
<contactref element="U1" pad="103_6"/>
<contactref element="U1" pad="103_9"/>
<contactref element="U1" pad="103_18"/>
<contactref element="U1" pad="103_30"/>
<contactref element="U1" pad="103_10"/>
<contactref element="U1" pad="103_19"/>
<contactref element="U1" pad="103_31"/>
<contactref element="U1" pad="103_13"/>
<contactref element="U1" pad="103_23"/>
<contactref element="U1" pad="103_34"/>
<contactref element="U1" pad="103_14"/>
<contactref element="U1" pad="103_24"/>
<contactref element="U1" pad="103_35"/>
<contactref element="U1" pad="103_22"/>
<contactref element="U1" pad="103_16"/>
<contactref element="U1" pad="103_29"/>
<contactref element="U1" pad="103_17"/>
<contactref element="U1" pad="103_27"/>
<contactref element="U1" pad="103_28"/>
<contactref element="U1" pad="103_2"/>
<contactref element="U1" pad="103_7"/>
<contactref element="U1" pad="103_11"/>
<contactref element="U1" pad="103_15"/>
<contactref element="U1" pad="103_20"/>
<contactref element="U1" pad="103_12"/>
<contactref element="U1" pad="103_21"/>
<contactref element="U1" pad="103_32"/>
<contactref element="U1" pad="103_8"/>
<contactref element="U1" pad="103_33"/>
<contactref element="U1" pad="103_1"/>
<contactref element="U1" pad="103_25"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="SH8"/>
<contactref element="J1" pad="SH1"/>
<contactref element="J1" pad="SH3"/>
<contactref element="J1" pad="SH2"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="9"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="11"/>
<contactref element="U7" pad="4"/>
<contactref element="U7" pad="7"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="J9" pad="5"/>
<contactref element="J6" pad="S1"/>
<contactref element="J6" pad="S2"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="21"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="Q5" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="SH9"/>
<contactref element="J1" pad="SH10"/>
<contactref element="J7" pad="3"/>
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="U8" pad="5"/>
<contactref element="U8" pad="11"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="68"/>
<contactref element="U1" pad="69"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="102"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="8"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="J9" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="10"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="6"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="6"/>
<contactref element="U9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB22/I6/SERCOM5.2">
</signal>
<signal name="PB23/I7/SERCOM5.3">
</signal>
<signal name="PB03/I3/AIN11/SERCOM5.1">
</signal>
<signal name="P0.27/SCL">
<contactref element="J2" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="84"/>
<contactref element="U8" pad="7"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P0.26/SDA">
<contactref element="J2" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="83"/>
<contactref element="U8" pad="6"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P0.02/D6">
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="97"/>
</signal>
<signal name="P0.01/D5">
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="96"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="4"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P0.00/D4">
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="95"/>
</signal>
<signal name="!EN">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P0.12/MD">
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!RESET">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VSYS">
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="SW2" pad="3"/>
<contactref element="SW2" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="10"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="L2" pad="P$1"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="L2" pad="P$2"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC_5V0">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P0.31/NRF_PS_EN">
<contactref element="U1" pad="89"/>
<contactref element="U9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P0.21/COPI">
<contactref element="J3" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="P0.22/CIPO">
<contactref element="J3" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="P0.19/SCK">
<contactref element="J3" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="P0.03/D7">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="U1" pad="99"/>
</signal>
<signal name="P0.04/D8">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="100"/>
</signal>
<signal name="P0.30/D3">
<contactref element="J2" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="88"/>
</signal>
<signal name="P0.29/D2">
<contactref element="J2" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="87"/>
</signal>
<signal name="P0.13/A0">
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="P0.14/A1">
<contactref element="J3" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="P0.15/A2">
<contactref element="J3" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="P0.16/A3">
<contactref element="J3" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="P0.17/A4">
<contactref element="J3" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="P0.18/A5">
<contactref element="J3" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="P0.24/TX">
<contactref element="J3" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="P0.20/VBAT_MEAS">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="6"/>
<contactref element="Q2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VIO">
<contactref element="U1" pad="57"/>
</signal>
<signal name="VPP">
<contactref element="J5" pad="S5"/>
</signal>
<signal name="SIM_CLK">
<contactref element="J5" pad="S3"/>
<contactref element="U1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="SIM_RST">
<contactref element="J5" pad="S2"/>
<contactref element="U1" pad="43"/>
</signal>
<signal name="SIM_IO">
<contactref element="J5" pad="S6"/>
<contactref element="U1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="SIM_VCC">
<contactref element="J5" pad="S1"/>
<contactref element="U1" pad="49"/>
</signal>
<signal name="ANT_FILT">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ANT">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="61"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="101"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FLASH_CS">
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="FLASH_WP">
<contactref element="U6" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="FLASH_HOLD">
<contactref element="U6" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="FLASH_SCK">
<contactref element="U6" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="FLASH_SO">
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="86"/>
</signal>
<signal name="FLASH_SI">
<contactref element="U6" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="P0.25/VBAT_MEAS_EN">
<contactref element="U1" pad="42"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P0.06/USB_UART_TX">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="P0.05/USB_UART_RX">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SWCLK">
<contactref element="U1" pad="33"/>
<contactref element="J9" pad="4"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="SWDIO">
<contactref element="U1" pad="34"/>
<contactref element="J9" pad="2"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="PROG">
<contactref element="U7" pad="5"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CHRG">
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="U7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="P0.23/RX">
<contactref element="U1" pad="39"/>
<contactref element="J3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="MODE">
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="SW2" pad="4"/>
<contactref element="U9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DIFF_N">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DIFF_P">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CP2102N-VDD">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CP2102N-!RST">
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PS_EN">
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GPS">
<contactref element="U1" pad="67"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="COEX0/LNA_EN">
<contactref element="U1" pad="93"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U8" pad="1"/>
<contactref element="Y1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U8" pad="2"/>
<contactref element="Y1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RTC_INT">
<contactref element="U8" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RTC_PS_EN">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="U9" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PS_EN_CC">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="6"/>
<contactref element="U9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LNA_SW_OUT">
<contactref element="L4" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPS_ANT">
<contactref element="J7" pad="1"/>
<contactref element="L4" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
