(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.6-1.fc32)
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 4)
    (tracks 7)
    (zones 0)
    (modules 2)
    (nets 1)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.05)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
  )
  (module digikey-footprints:PinHeader_1x3_P2.54_Drill1.1mm (layer F.Cu) (tedit 5A4528F9)
    (at 142.494 60.96)
    (fp_text reference 23 (at 0.508 -3.556 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value PinHeader_1x3_P2.54_Drill1.1mm (at 2.71 2.7) (layer F.Fab))
    (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module digikey-footprints:SOT-23-3 (layer F.Cu) (tedit 5D28A5E3)
    (at 145.034 57.404 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference SOT (at 0.025 -3.375 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SOT-23-3 (at 0.025 3.25 90) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at -0.125 0.15 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.05 -0.95 90) (size 1.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (solder_mask_margin 0.07))
    (pad 2 smd rect (at -1.05 0.95 90) (size 1.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (solder_mask_margin 0.07))
    (pad 3 smd rect (at 1.05 0 90) (size 1.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (solder_mask_margin 0.07))
  )
  (gr_line (start 140.97 62.484) (end 140.97 55.626) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 149.098 62.484) (end 140.97 62.484) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 149.098 55.626) (end 149.098 62.484) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 140.97 55.626) (end 149.098 55.626) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
)
