(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.5-0-10_14)")
  (general
    (thickness 1.4)
    (drawings 46)
    (tracks 70)
    (zones 0)
    (modules 4)
    (nets 16)
  )
  (page A4)
  (title_block
    (title Syncross)
    (date 2018-10-02)
    (rev 2)
    (comment 1 "Original layout by rebb")
    (comment 2 "Refinements by Poldet")
  )
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.15)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(conn1-Pad3)")
  (net 2 "Net-(conn1-Pad1)")
  (net 3 "Net-(conn1-Pad4)")
  (net 4 "Net-(conn1-Pad2)")
  (net 5 "Net-(conn1-Pad5)")
  (net 6 "Net-(conn1-Pad6)")
  (net 7 "Net-(conn2-Pad1)")
  (net 8 "Net-(conn2-Pad4)")
  (net 9 "Net-(conn3-Pad1)")
  (net 10 "Net-(conn3-Pad4)")
  (net 11 "Net-(conn5-Pad1)")
  (net 12 "Net-(conn5-Pad4)")
  (net 13 "Net-(conn2-Pad3)")
  (net 14 "Net-(conn3-Pad3)")
  (net 15 "Net-(conn5-Pad3)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(conn1-Pad1)")
    (add_net "Net-(conn1-Pad2)")
    (add_net "Net-(conn1-Pad3)")
    (add_net "Net-(conn1-Pad4)")
    (add_net "Net-(conn1-Pad5)")
    (add_net "Net-(conn1-Pad6)")
    (add_net "Net-(conn2-Pad1)")
    (add_net "Net-(conn2-Pad3)")
    (add_net "Net-(conn2-Pad4)")
    (add_net "Net-(conn3-Pad1)")
    (add_net "Net-(conn3-Pad3)")
    (add_net "Net-(conn3-Pad4)")
    (add_net "Net-(conn5-Pad1)")
    (add_net "Net-(conn5-Pad3)")
    (add_net "Net-(conn5-Pad4)")
  )
  (module gb_link:gb-link-socket123 (layer F.Cu) (tedit 5BB29DA5)
    (at 151.638 104.902)
    (fp_text reference "" (at 0 4) (layer F.SilkS))
    (fp_text value GBC_link_edge_connector (at 0 -4) (layer F.Fab))
    (pad 4 connect rect (at 0 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 10 "Net-(conn3-Pad4)"))
    (pad 6 connect rect (at 1.9 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 6 "Net-(conn1-Pad6)"))
    (pad 2 connect rect (at -1.9 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 1 "Net-(conn1-Pad3)"))
    (pad 5 connect rect (at 1.9 0) (size 1 5) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 5 "Net-(conn1-Pad5)"))
    (pad 3 connect rect (at 0 0) (size 1 5) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 14 "Net-(conn3-Pad3)"))
    (pad 1 connect rect (at -1.9 0) (size 1 5) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 9 "Net-(conn3-Pad1)"))
  )
  (module gb_link:gb-link-socket123 (layer F.Cu) (tedit 5BB29D90)
    (at 157.734 98.806 90)
    (fp_text reference "" (at 5.6388 3.9116 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value GBC_link_edge_connector (at 0 -4 90) (layer F.Fab))
    (pad 4 connect rect (at 0 0 90) (size 1 5) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 8 "Net-(conn2-Pad4)"))
    (pad 6 connect rect (at 1.9 0 90) (size 1 5) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 6 "Net-(conn1-Pad6)"))
    (pad 2 connect rect (at -1.9 0 90) (size 1 5) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 1 "Net-(conn1-Pad3)"))
    (pad 5 connect rect (at 1.9 0 90) (size 1 5) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 5 "Net-(conn1-Pad5)"))
    (pad 3 connect rect (at 0 0 90) (size 1 5) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 13 "Net-(conn2-Pad3)"))
    (pad 1 connect rect (at -1.9 0 90) (size 1 5) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 7 "Net-(conn2-Pad1)"))
  )
  (module gb_link:gb-link-socket123 (layer F.Cu) (tedit 5BB29D5C)
    (at 151.638 92.71 180)
    (fp_text reference Master (at 0 4 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value GBC_link_edge_connector (at 0 -4 180) (layer F.Fab))
    (pad 4 connect rect (at 0 0 180) (size 1 5) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 3 "Net-(conn1-Pad4)"))
    (pad 6 connect rect (at 1.9 0 180) (size 1 5) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 6 "Net-(conn1-Pad6)"))
    (pad 2 connect rect (at -1.9 0 180) (size 1 5) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 4 "Net-(conn1-Pad2)"))
    (pad 5 connect rect (at 1.9 0 180) (size 1 5) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 5 "Net-(conn1-Pad5)"))
    (pad 3 connect rect (at 0 0 180) (size 1 5) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 1 "Net-(conn1-Pad3)"))
    (pad 1 connect rect (at -1.9 0 180) (size 1 5) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 2 "Net-(conn1-Pad1)"))
  )
  (module gb_link:gb-link-socket123 (layer F.Cu) (tedit 5BB29D05)
    (at 145.542 98.806 270)
    (fp_text reference "" (at 0 4 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value GBC_link_edge_connector (at 0 -4 270) (layer F.Fab))
    (pad 4 connect rect (at 0 0 270) (size 1 5) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 12 "Net-(conn5-Pad4)"))
    (pad 6 connect rect (at 1.9 0 270) (size 1 5) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 6 "Net-(conn1-Pad6)"))
    (pad 2 connect rect (at -1.9 0 270) (size 1 5) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 1 "Net-(conn1-Pad3)"))
    (pad 5 connect rect (at 1.9 0 270) (size 1 5) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 5 "Net-(conn1-Pad5)"))
    (pad 3 connect rect (at 0 0 270) (size 1 5) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 15 "Net-(conn5-Pad3)"))
    (pad 1 connect rect (at -1.9 0 270) (size 1 5) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 11 "Net-(conn5-Pad1)"))
  )
  (gr_text . (at 148.082 98.2345) (layer B.SilkS))
  (gr_text . (at 151.13 101.2825) (layer B.SilkS))
  (gr_text . (at 154.2415 98.171) (layer B.SilkS))
  (gr_text . (at 151.13 95.377) (layer B.SilkS))
  (gr_text . (at 148.082 97.2185) (layer F.SilkS))
  (gr_text . (at 148.082 99.187) (layer F.SilkS))
  (gr_text . (at 152.0825 101.2825) (layer F.SilkS))
  (gr_text . (at 150.1775 101.2825) (layer F.SilkS))
  (gr_text . (at 154.2415 99.06) (layer F.SilkS))
  (gr_text . (at 154.2415 97.2185) (layer F.SilkS))
  (gr_text . (at 152.146 95.377) (layer F.SilkS))
  (gr_text . (at 150.114 95.377) (layer F.SilkS))
  (gr_text Poldet (at 151.638 97.536) (layer B.SilkS))
  (gr_text git.io/fxJFF (at 151.638 100.965) (layer B.SilkS))
  (gr_text "For MGB/CGB link" (at 154.559 101.219) (layer F.SilkS))
  (gr_text rebb’s (at 151.13 96.901) (layer F.SilkS))
  (gr_text 2020/04 (at 151.638 98.552) (layer B.SilkS))
  (gr_text SNCRS (at 151.6888 98.9076) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 148.59 95.758) (end 148.59 89.662) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 142.494 95.758) (end 148.59 95.758) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 142.494 101.854) (end 142.494 95.758) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 148.59 101.854) (end 142.494 101.854) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 148.59 107.95) (end 148.59 101.854) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 154.686 107.95) (end 148.59 107.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 154.686 101.854) (end 154.686 107.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 160.782 101.854) (end 154.686 101.854) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 160.782 95.758) (end 160.782 101.854) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 154.686 95.758) (end 160.782 95.758) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 154.686 89.662) (end 154.686 95.758) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 148.59 89.662) (end 154.686 89.662) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
