(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.3-stable)
  (general
    (links 36)
    (no_connects 0)
    (area 119.924999 48.424999 140.075001 66.075001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 34)
    (tracks 173)
    (zones 0)
    (modules 16)
    (nets 13)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user hide)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 0.2)
    (user_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 0.3)
    (user_trace_width 0.5)
    (trace_clearance 0.25)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.7)
    (via_drill 0.3)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (user_via 0.7 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 3.4 5)
    (pad_drill 2.6)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00000_80000000)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.200000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 4)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 /ENC_BTN)
  (net 3 /VDD)
  (net 4 /BTN_DEC)
  (net 5 /BTN_INC)
  (net 6 "Net-(ENC1-Pad3)")
  (net 7 "Net-(ENC1-Pad1)")
  (net 8 "Net-(ENC1-Pad4)")
  (net 9 /~RESET)
  (net 10 /ENCA)
  (net 11 /ENCB)
  (net 12 /ENC_TYPE)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.25)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.7)
    (via_drill 0.3)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /BTN_DEC)
    (add_net /BTN_INC)
    (add_net /ENCA)
    (add_net /ENCB)
    (add_net /ENC_BTN)
    (add_net /ENC_TYPE)
    (add_net /VDD)
    (add_net /~RESET)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(ENC1-Pad1)")
    (add_net "Net-(ENC1-Pad3)")
    (add_net "Net-(ENC1-Pad4)")
  )
  (module SOIC8wide (layer B.Cu) (tedit 57B2BAA8)
    (at 130 57 90)
    (descr "SOIC,1.27mm pitch;8 pin,4.00mm W X 5.00mm L X 1.75mm H Body")
    (tags "CMS XXX")
    (attr smd)
    (fp_text reference IC1 (at -1.05 1.7 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value ATTINY25-S (at -0.2 -0.1 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -3.69748 1.905 90) (size 1.5494 0.65) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 9 /~RESET))
    (pad 2 smd oval (at -3.69748 0.635 90) (size 1.5494 0.65) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 /ENCB))
    (pad 3 smd oval (at -3.69748 -0.635 90) (size 1.5494 0.65) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 /ENCA))
    (pad 4 smd oval (at -3.69748 -1.905 90) (size 1.5494 0.65) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 5 smd oval (at 3.79748 -1.905 90) (size 1.5494 0.65) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 5 /BTN_INC))
    (pad 6 smd oval (at 3.79748 -0.635 90) (size 1.5494 0.65) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 /BTN_DEC))
    (pad 7 smd oval (at 3.79748 0.635 90) (size 1.5494 0.65) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 12 /ENC_TYPE))
    (pad 8 smd oval (at 3.79748 1.905 90) (size 1.5494 0.65) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 /VDD))
    (model I:/Electronics/Projects/Hardware/kicad_libs/3d_models/smd_ics/so-8.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1.35 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module H_smd_passives:CAPC_0603_1608X86N (layer B.Cu) (tedit 56B9939B)
    (at 124.7 61.7)
    (descr "Capacitor,non-polarized,Chip;1.60mm L X 0.81mm W X 0.86mm H")
    (tags "CMS XXX")
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 2.3 0.5) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10n (at 0 0) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.79756 0) (size 0.94996 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 /ENCA))
    (pad 2 smd rect (at 0.79756 0) (size 0.94996 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module H_smd_passives:CAPC_0603_1608X86N (layer B.Cu) (tedit 56B9939B)
    (at 134.5 50.3 90)
    (descr "Capacitor,non-polarized,Chip;1.60mm L X 0.81mm W X 0.86mm H")
    (tags "CMS XXX")
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 0.2 1.4 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10n (at 0 0 90) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.79756 0 90) (size 0.94996 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 /ENC_BTN))
    (pad 2 smd rect (at 0.79756 0 90) (size 0.94996 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module H_smd_passives:CAPC_0603_1608X86N (layer B.Cu) (tedit 56B9939B)
    (at 134.2 53)
    (descr "Capacitor,non-polarized,Chip;1.60mm L X 0.81mm W X 0.86mm H")
    (tags "CMS XXX")
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at -1.2 -1.3) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.79756 0) (size 0.94996 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 /VDD))
    (pad 2 smd rect (at 0.79756 0) (size 0.94996 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module H_smd_passives:CAPC_0603_1608X86N (layer B.Cu) (tedit 56B9939B)
    (at 124.6 50)
    (descr "Capacitor,non-polarized,Chip;1.60mm L X 0.81mm W X 0.86mm H")
    (tags "CMS XXX")
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at 2.3 1.8) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1µ (at 0 0) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.79756 0) (size 0.94996 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 /VDD))
    (pad 2 smd rect (at 0.79756 0) (size 0.94996 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module H_smd_passives:CAPC_0603_1608X86N (layer B.Cu) (tedit 56B9939B)
    (at 137.8 64.2 270)
    (descr "Capacitor,non-polarized,Chip;1.60mm L X 0.81mm W X 0.86mm H")
    (tags "CMS XXX")
    (attr smd)
    (fp_text reference C5 (at -0.2 -1.3 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10n (at 0 0 270) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.79756 0 270) (size 0.94996 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 /ENCB))
    (pad 2 smd rect (at 0.79756 0 270) (size 0.94996 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module H_Encoders:ALPS_STEC11B_Vertical (layer F.Cu) (tedit 57B1B18F)
    (at 130 57)
    (fp_text reference ENC1 (at 0 -5.4) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ALPS_STEC11B_Encoder_Vertical (at 0.1 4.5) (layer F.Fab))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 7.5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.5 7.5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(ENC1-Pad3)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.5 7.5) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(ENC1-Pad1)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -2.5 -7) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 4 thru_hole circle (at 2.5 -7) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(ENC1-Pad4)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at -4.65 0) (size 3.4 5) (drill 2.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND) (thermal_width 0.5))
    (pad 6 thru_hole oval (at 4.65 0) (size 3.4 5) (drill 2.6) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND) (thermal_width 0.5))
    (model I:/Electronics/Projects/Hardware/kicad_libs/3d_models/encoders/encoder_alps-ec12d.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module H_smd_passives:RESC_0603_1508X63N (layer B.Cu) (tedit 55F3D9B5)
    (at 123.9 64.3 90)
    (descr "Resistor,Chip;1.52mm L X 0.85mm W X 0.63mm H")
    (tags "CMS XXX")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at -0.8 -1.7 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1k (at 0 0 90) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.6477 0 90) (size 0.79756 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 "Net-(ENC1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.6477 0 90) (size 0.79756 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 /ENCA))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module H_smd_passives:RESC_0603_1508X63N (layer B.Cu) (tedit 55F3D9B5)
    (at 130 50.1)
    (descr "Resistor,Chip;1.52mm L X 0.85mm W X 0.63mm H")
    (tags "CMS XXX")
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 1.3) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1k (at 0 0) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.6477 0) (size 0.79756 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 8 "Net-(ENC1-Pad4)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.6477 0) (size 0.79756 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 /ENC_BTN))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module H_smd_passives:RESC_0603_1508X63N (layer B.Cu) (tedit 55F3D9B5)
    (at 125.5 64.3 270)
    (descr "Resistor,Chip;1.52mm L X 0.85mm W X 0.63mm H")
    (tags "CMS XXX")
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at -1.5 -3.3 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 270) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.6477 0 270) (size 0.79756 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 /VDD))
    (pad 2 smd rect (at 0.6477 0 270) (size 0.79756 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 "Net-(ENC1-Pad1)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module H_smd_passives:RESC_0603_1508X63N (layer B.Cu) (tedit 55F3D9B5)
    (at 124.6 51.7)
    (descr "Resistor,Chip;1.52mm L X 0.85mm W X 0.63mm H")
    (tags "CMS XXX")
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 2.2 1.2) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.6477 0) (size 0.79756 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 /VDD))
    (pad 2 smd rect (at 0.6477 0) (size 0.79756 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 8 "Net-(ENC1-Pad4)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module H_smd_passives:RESC_0603_1508X63N (layer B.Cu) (tedit 55F3D9B5)
    (at 134.5 64.3 270)
    (descr "Resistor,Chip;1.52mm L X 0.85mm W X 0.63mm H")
    (tags "CMS XXX")
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at -1.8 1.2 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 270) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.6477 0 270) (size 0.79756 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 /VDD))
    (pad 2 smd rect (at 0.6477 0 270) (size 0.79756 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 6 "Net-(ENC1-Pad3)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module H_smd_passives:RESC_0603_1508X63N (layer B.Cu) (tedit 55F3D9B5)
    (at 136.1 64.3 270)
    (descr "Resistor,Chip;1.52mm L X 0.85mm W X 0.63mm H")
    (tags "CMS XXX")
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at -1.8 0 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1k (at 0 0 270) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.6477 0 270) (size 0.79756 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 /ENCB))
    (pad 2 smd rect (at 0.6477 0 270) (size 0.79756 0.99822) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 6 "Net-(ENC1-Pad3)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module H_pin_headers:1x6_254 (layer B.Cu) (tedit 5516B3A9)
    (at 121.7 56.8 90)
    (fp_text reference P1 (at 2.54 -2.54 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X06 (at 3.175 2.54 90) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 6.35 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 3 /VDD))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 12 /ENC_TYPE))
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 4 /BTN_DEC))
    (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 5 /BTN_INC))
    (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 9 /~RESET))
    (pad 6 thru_hole circle (at -6.35 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 GND))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x06.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module H_pin_headers:1x3_254 (layer B.Cu) (tedit 5516B131)
    (at 138.3 58.1 90)
    (fp_text reference P2 (at -1.27 -2.54 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X02 (at -0.635 2.54 90) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 2.54 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 12 /ENC_TYPE))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 GND))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x03.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module H_pin_headers:1x2_254 (layer B.Cu) (tedit 5516B101)
    (at 138.3 51.4 270)
    (fp_text reference P3 (at -0.635 -2.54 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X02 (at 0 2.54 270) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 1.27 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 2 /ENC_BTN))
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0 270) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 GND))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x02.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text Enc2Btn (at 137 64.8) (layer F.SilkS))
  (dimension 17.5 (width 0.3) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "17,500 mm" (at 143.35 57.25 90) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 138.5 48.5) (xy 144.7 48.5)))
    (feature2 (pts (xy 138.5 66) (xy 144.7 66)))
    (crossbar (pts (xy 142 66) (xy 142 48.5)))
    (arrow1a (pts (xy 142 48.5) (xy 142.586421 49.626504)))
    (arrow1b (pts (xy 142 48.5) (xy 141.413579 49.626504)))
    (arrow2a (pts (xy 142 66) (xy 142.586421 64.873496)))
    (arrow2b (pts (xy 142 66) (xy 141.413579 64.873496)))
  )
  (dimension 20 (width 0.3) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "20,000 mm" (at 130 68.849999) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 140 65) (xy 140 70.199999)))
    (feature2 (pts (xy 120 65) (xy 120 70.199999)))
    (crossbar (pts (xy 120 67.499999) (xy 140 67.499999)))
    (arrow1a (pts (xy 140 67.499999) (xy 138.873496 68.08642)))
    (arrow1b (pts (xy 140 67.499999) (xy 138.873496 66.913578)))
    (arrow2a (pts (xy 120 67.499999) (xy 121.126504 68.08642)))
    (arrow2b (pts (xy 120 67.499999) (xy 121.126504 66.913578)))
  )
  (gr_text BTN (at 136.4 51.8 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text H (at 136.5 54.5) (layer B.SilkS))
  (gr_text F (at 136.3 60.1) (layer B.SilkS))
  (gr_text mosi (at 123.3 60.1 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text miso (at 123.2 54.2 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 123.5 64.7 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text "(C)P.Z." (at 134.7 61.2) (layer B.SilkS))
  (gr_text ~rst (at 123.6 62.2 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text INC (at 123.9 60 315) (layer B.SilkS))
  (gr_text DEC (at 124.1 54 45) (layer B.SilkS))
  (gr_text sck (at 123.6 51.8 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text VDD (at 123.8 49.3) (layer F.SilkS))
  (gr_arc (start 138.5 50) (end 138.5 48.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 121.5 50) (end 120 50) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 121.5 64.5) (end 121.5 66) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 138.5 64.5) (end 140 64.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 120 50) (end 120 64.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 138.5 48.5) (end 121.5 48.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 140 64.5) (end 140 50) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 121.5 66) (end 138.5 66) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.35))
    (min_thickness 0.2)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.35) (thermal_bridge_width 0.35))
    (polygon
      (pts
        (xy 120 48.5) (xy 140 48.5) (xy 140 66) (xy 120 66)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.35))
    (min_thickness 0.2)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.35) (thermal_bridge_width 0.35))
    (polygon
      (pts
        (xy 120 48.5) (xy 140 48.5) (xy 140 66) (xy 120 66)
      )
    )
  )
)
