<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="40" x2="0" y2="2.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.5" x2="2.5" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.5" y1="0" x2="49.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.5" y1="0" x2="52" y2="2.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="52" y1="2.5" x2="52" y2="40" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52" y1="40" x2="49.5" y2="42.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="49.5" y1="42.5" x2="2.5" y2="42.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.5" y1="42.5" x2="0" y2="40" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>ATMEGA328P</text>
<text>ATTINY2313</text>
<text>ATTINY84</text>
<text>ATTINY85</text>
<text>"ZIFFY" AVR ISP</text>
<text>Rev 5.0</text>
<text>by schizobovine
&lt;sean@yak.net&gt;</text>
<text>Rev 5.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="A_butts">
<packages>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="DTS-6-SMALL-PADS">
</package>
<package name="ZIF28">
<description>&lt;b&gt;3M TEXTOOL 28 pol. DIP&lt;/b&gt; Lever actuated zero insertion force mechanism &lt;p&gt;
Hersteller: 3M TEXTOOL&lt;br&gt;
Herstellerbez.:  228-4817-00-0602J&lt;br&gt;
Source: http://www.3M.com/ehpd</description>
</package>
<package name="ARDUINO_SHIELD_NOOUTLINE_INSIDE_SMALLER">
</package>
<package name="2X3-SHROUDED">
</package>
<package name="1X02">
</package>
<package name="RESISTOR-AXIAL-PTH-6.35MM">
</package>
<package name="SWITCH-6P4T-2MMPTH">
</package>
<package name="TO-92-AMMO">
</package>
<package name="CC-BY-SA-4.0-NO-URL">
</package>
<package name="COW">
</package>
<package name="OSHWLOGO_BOT_0.2">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="A_butts" package="C025-024X044" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BUSY" library="A_butts" package="LED3MM" value="YELLOW">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ERR" library="A_butts" package="LED3MM" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="HI!" library="A_butts" package="LED3MM" value="GREEN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="A_butts" package="RESISTOR-AXIAL-PTH-6.35MM" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="A_butts" package="C025-024X044" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HOST_RESET" library="A_butts" package="DTS-6-SMALL-PADS" value="SPST-NO-TACT6MM-PTH-SMALL-PADS"/>
<element name="IC1" library="A_butts" package="ZIF28" value="ATMEGA328P"/>
<element name="SHIELD" library="A_butts" package="ARDUINO_SHIELD_NOOUTLINE_INSIDE_SMALLER" value=""/>
<element name="AVR_ISP" library="A_butts" package="2X3-SHROUDED" value="AVR_SPI_PRG_6PTH-SHROUD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="!HOSTRST" library="A_butts" package="1X02" value="M02PTH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="A_butts" package="C025-024X044" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="A_butts" package="C025-024X044" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="A_butts" package="RESISTOR-AXIAL-PTH-6.35MM" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="A_butts" package="RESISTOR-AXIAL-PTH-6.35MM" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="A_butts" package="RESISTOR-AXIAL-PTH-6.35MM" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TARGET_RESET" library="A_butts" package="DTS-6-SMALL-PADS" value="SPST-NO-TACT6MM-PTH-SMALL-PADS"/>
<element name="S1" library="A_butts" package="SWITCH-6P4T-2MMPTH" value="SWITCH-6P4TASDFADSFSD"/>
<element name="Q1" library="A_butts" package="TO-92-AMMO" value="2N3904">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="A_butts" package="TO-92-AMMO" value="2N3904">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="A_butts" package="RESISTOR-AXIAL-PTH-6.35MM" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="A_butts" package="RESISTOR-AXIAL-PTH-6.35MM" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="A_butts" package="CC-BY-SA-4.0-NO-URL" value=""/>
<element name="U$2" library="A_butts" package="COW" value=""/>
<element name="U$3" library="A_butts" package="OSHWLOGO_BOT_0.2" value=""/>
<element name="U$5" library="A_butts" package="CC-BY-SA-4.0-NO-URL" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="AVR_ISP" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
<contactref element="SHIELD" pad="GND@1"/>
<contactref element="SHIELD" pad="GND@0"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="HOST_RESET" pad="1"/>
<contactref element="TARGET_RESET" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="P28"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="P$1"/>
<contactref element="TARGET_RESET" pad="4"/>
<contactref element="HOST_RESET" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="AVR_ISP" pad="4"/>
<contactref element="SHIELD" pad="D11"/>
<contactref element="S1" pad="P13"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="AVR_ISP" pad="3"/>
<contactref element="SHIELD" pad="D13"/>
<contactref element="S1" pad="P23"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="AVR_ISP" pad="1"/>
<contactref element="SHIELD" pad="D12"/>
<contactref element="S1" pad="P18"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="!HOSTRST" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="HOST_RESET">
<contactref element="SHIELD" pad="RES"/>
<contactref element="!HOSTRST" pad="1"/>
<contactref element="HOST_RESET" pad="3"/>
<contactref element="HOST_RESET" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TAR_RST">
<contactref element="AVR_ISP" pad="5"/>
<contactref element="SHIELD" pad="D10"/>
<contactref element="TARGET_RESET" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="P8"/>
<contactref element="TARGET_RESET" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HELLO">
<contactref element="HI!" pad="A"/>
<contactref element="SHIELD" pad="D9"/>
</signal>
<signal name="ERROR">
<contactref element="ERR" pad="A"/>
<contactref element="SHIELD" pad="D8"/>
</signal>
<signal name="BUSY">
<contactref element="BUSY" pad="A"/>
<contactref element="SHIELD" pad="D7"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="SHIELD" pad="5V"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="AVR_ISP" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="P3"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="BUSY" pad="K"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="ERR" pad="K"/>
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="HI!" pad="K"/>
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="Z14">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="Z13">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="Z12">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="Z11">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="Z10">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="S1" pad="P27"/>
</signal>
<signal name="Z9">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="Z8">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="S1" pad="P26"/>
</signal>
<signal name="Z7">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="S1" pad="P14"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="Z6">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="Z5">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="Z4">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="P9"/>
<contactref element="S1" pad="P30"/>
</signal>
<signal name="Z3">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="Z2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="Z1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="P6"/>
<contactref element="S1" pad="P7"/>
<contactref element="S1" pad="P4"/>
<contactref element="S1" pad="P10"/>
</signal>
<signal name="Z28">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="S1" pad="P29"/>
<contactref element="S1" pad="P5"/>
<contactref element="S1" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="Z27">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="S1" pad="P22"/>
<contactref element="S1" pad="P25"/>
</signal>
<signal name="Z26">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="S1" pad="P17"/>
<contactref element="S1" pad="P20"/>
</signal>
<signal name="Z25">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="S1" pad="P12"/>
<contactref element="S1" pad="P15"/>
</signal>
<signal name="Z24">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="Z23">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="S1" pad="P24"/>
</signal>
<signal name="Z22">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="S1" pad="P19"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="Z21">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="Z20">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="R6" pad="P$1"/>
<contactref element="S1" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="Z19">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="S1" pad="P21"/>
</signal>
<signal name="Z18">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="S1" pad="P16"/>
</signal>
<signal name="Z17">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="S1" pad="P11"/>
</signal>
<signal name="Z16">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="Z15">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="P$2"/>
<contactref element="R5" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
