<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="44.44" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="44.44" x2="0" y2="44.44" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="44.44" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>FCSquealer</text>
<text>Rev: C</text>
<text>Copyright:
Jetty, Oct 2014</text>
<text>License: Creative Commons CC-BY-NC-SA</text>
<text>USB2Serial FTDI</text>
<text>CAUTION: USE AT YOUR OWN RISK !</text>
<hole x="19.05" y="5.08" drill="3"/>
<hole x="41.656" y="39.624" drill="3"/>
<hole x="72.39" y="39.37" drill="3"/>
<hole x="95.25" y="5.08" drill="3"/>
</plain>
<libraries>
<library name="optocoupler">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<packages>
<package name="556416-1">
<description>&lt;b&gt;Modular Jack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;without Panel Stops</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-jack">
<packages>
<package name="DCJ0303">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK&lt;/b&gt; Pad shape changed to LONG 2007.07.26&lt;p&gt;
Source: DCJ0303.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C050-030X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 3 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<packages>
<package name="SOCKET-08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Socket&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="optocoupler" package="DIL08" value="6N137">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="6N137"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1328376"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="52M1895"/>
</element>
<element name="J2" library="con-amp" package="556416-1" value="RS485">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="5556416-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1087508"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="42K7302"/>
</element>
<element name="J3" library="con-lstb" package="MA06-1" value="FTDI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="J1" library="con-jack" package="DCJ0303" value="POWER 5V DC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="120">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-030X075" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-030X075" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-030X075" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="ic-package" package="SOCKET-08" value="DS75176">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND2">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
