<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="12.7" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="0" x2="12.7" y2="15.875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.43" y1="17.145" x2="1.27" y2="17.145" width="0" layer="20"/>
<text>RESET</text>
<text>FLASH</text>
<text>ESPecial v1.0
B Allen 2015</text>
<text>Vcc</text>
<text>!RST</text>
<text>Tx</text>
<text>Rx</text>
<text>GND</text>
<wire x1="0" y1="15.875" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="15.875" x2="1.27" y2="17.145" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="11.43" y1="17.145" x2="12.7" y2="15.875" width="0" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="BrentBlueAllen">
<packages>
<package name="HEADER-1X5-RA-TH">
</package>
<package name="R0603">
</package>
<package name="TACT-PTS810">
<description>&lt;b&gt;PTS810 SJK 250 SMTR LFS Tactile Switch&lt;/b&gt; - C&amp;K Components&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.mouser.com/ProductDetail/CK-Components/PTS810-SJK-250-SMTR-LFS/?qs=sGAEpiMZZMsgGjVA3toVBAOa31dqKfOfwsgK65m7Kro%3d"&gt;Mouser&lt;/a&gt;
&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;b&gt;Contact Form:&lt;/b&gt; SPST&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;b&gt;Switch Function:&lt;/b&gt; OFF - (ON)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;b&gt;Current Rating:&lt;/b&gt; 50 mA&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;b&gt;Voltage Rating (DC):&lt;/b&gt; 16 V&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;b&gt;Voltage Rating (AC):&lt;/b&gt; 250 V&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;b&gt;Stem Height:&lt;/b&gt; 2.5 mm
	&lt;li&gt;&lt;b&gt;Travel:&lt;/b&gt; 0.15 mm
	&lt;li&gt;&lt;b&gt;Operating Force:&lt;/b&gt; 2.6 N&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="HEADER-2X4-F-TH">
</package>
<package name="C0603">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="H1" library="BrentBlueAllen" package="HEADER-1X5-RA-TH" value="HEADER-1X5RA-TH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="BrentBlueAllen" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="BrentBlueAllen" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW1" library="BrentBlueAllen" package="TACT-PTS810" value="TACT_SWITCHPTS180">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW2" library="BrentBlueAllen" package="TACT-PTS810" value="TACT_SWITCHPTS180">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H2" library="BrentBlueAllen" package="HEADER-2X4-F-TH" value="HEADER-2X4F-TH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="BrentBlueAllen" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="TX">
<contactref element="H2" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!RST">
<contactref element="H2" pad="5"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="H2" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="H2" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="H1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="H2" pad="8"/>
<contactref element="H1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GPIO0">
<contactref element="H2" pad="6"/>
<contactref element="SW2" pad="3"/>
<contactref element="SW2" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPIO2">
<contactref element="H2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="H2" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="SW2" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="2"/>
<contactref element="H1" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
