<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="44.12" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.12" y1="0" x2="44.12" y2="44.44" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.12" y1="44.44" x2="0" y2="44.44" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="44.44" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>LED Rev B</text>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="2.8"/>
<hole x="41.91" y="41.91" drill="2.8"/>
</plain>
<libraries>
<library name="transistor-power">
<description>&lt;b&gt;Power Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220AH">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="JST-PH-2-THM-RA">
<description>&lt;b&gt;S2B-PH-K-S&lt;/b&gt; 
&lt;p&gt;
JST PH 2-pin thru-home side entry</description>
</package>
<package name="1X04-3.5MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="Q1" library="transistor-power" package="TO220AH" value="TIP120">
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K9558"/>
<attribute name="MPN" value="TIP120"/>
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistor-power" package="TO220AH" value="TIP120">
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K9558"/>
<attribute name="MPN" value="TIP120"/>
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q3" library="transistor-power" package="TO220AH" value="TIP120">
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K9558"/>
<attribute name="MPN" value="TIP120"/>
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CN1" library="adafruit" package="JST-PH-2-THM-RA" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="38K8066"/>
<attribute name="MPN" value="S2B-PH-K-S (LF)(SN)"/>
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CN2" library="adafruit" package="1X04-3.5MM" value="1X4-3.5MM">
<attribute name="OC_NEWARK" value="38K8074"/>
<attribute name="MPN" value="S4B-PH-K-S (LF)(SN)"/>
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CN3" library="adafruit" package="1X04-3.5MM" value="1X4-3.5MM">
<attribute name="OC_NEWARK" value="38K8074"/>
<attribute name="MPN" value="S4B-PH-K-S (LF)(SN)"/>
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="Q1" pad="B"/>
<contactref element="Q2" pad="B"/>
<contactref element="Q3" pad="B"/>
<contactref element="CN1" pad="2"/>
<contactref element="CN3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="CN3" pad="4"/>
<contactref element="Q3" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="CN3" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="CN3" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q1" pad="C"/>
<contactref element="CN2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q2" pad="C"/>
<contactref element="CN2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q3" pad="C"/>
<contactref element="CN2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
