<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="17.78" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="0" x2="17.78" y2="13.97" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="13.97" x2="27.61" y2="13.97" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.61" y1="13.97" x2="27.61" y2="27.93" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.61" y1="27.93" x2="0" y2="27.93" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="27.93" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>PIN17/3V&gt;</text>
<text>XPIX 2015/07
RFM(12/6X/9X/70) 
RPI Adapter 0.2</text>
<text>CE0</text>
<text>CE1</text>
<text>SELECT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="_xpix">
<packages>
<package name="NRF24L01_1.27">
</package>
<package name="RFM9X">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="LowPowerLab">
<packages>
<package name="RFM12B-MINPADS">
</package>
<package name="RFM69W-MINPADS">
</package>
<package name="RFM12B-ANTENNA">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SJ_2">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="DASDD" library="_xpix" package="NRF24L01_1.27" value="NRF24L01+_1.27"/>
<element name="RPI" library="pinhead" package="2X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RFM12" library="LowPowerLab" package="RFM12B-MINPADS" value="RFM12B_MINPADS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RFM69W" library="LowPowerLab" package="RFM69W-MINPADS" value="RFM69">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RFM9X" library="_xpix" package="RFM9X" value="RFM9X">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$4" library="LowPowerLab" package="RFM12B-ANTENNA" value="RFM12B_ANTENNA"/>
<element name="SELECTJMP" library="jumper" package="SJ_2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="DASDD" pad="P$7"/>
<contactref element="RFM69W" pad="GND"/>
<contactref element="RFM12" pad="GND"/>
<contactref element="RFM9X" pad="GND0"/>
<contactref element="RFM9X" pad="GND1"/>
<contactref element="RFM9X" pad="GND2"/>
<contactref element="RPI" pad="4"/>
<contactref element="RPI" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="DASDD" pad="P$4"/>
<contactref element="RFM69W" pad="SCK"/>
<contactref element="RFM12" pad="SCK"/>
<contactref element="RFM9X" pad="SCK"/>
<contactref element="RPI" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="DASDD" pad="P$2"/>
<contactref element="RFM69W" pad="MISO"/>
<contactref element="RFM12" pad="SDO"/>
<contactref element="RFM9X" pad="MISO"/>
<contactref element="RPI" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="DASDD" pad="P$3"/>
<contactref element="RFM69W" pad="MOSI"/>
<contactref element="RFM12" pad="SDI"/>
<contactref element="RFM9X" pad="MOSI"/>
<contactref element="RPI" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="DASDD" pad="P$8"/>
<contactref element="RFM69W" pad="VDD"/>
<contactref element="RFM12" pad="VDD"/>
<contactref element="RFM9X" pad="VDD"/>
<contactref element="RPI" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IRQ">
<contactref element="DASDD" pad="P$1"/>
<contactref element="RFM69W" pad="DIO0"/>
<contactref element="RFM12" pad="IRQ"/>
<contactref element="RFM9X" pad="DIO0"/>
<contactref element="RPI" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ANTENNA">
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="RFM69W" pad="ANA"/>
<contactref element="RFM12" pad="ANT"/>
<contactref element="RFM9X" pad="ANA"/>
</signal>
<signal name="DIO5">
<contactref element="RFM9X" pad="DIO5"/>
<contactref element="RPI" pad="2"/>
<contactref element="DASDD" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="SELECT1">
<contactref element="RPI" pad="10"/>
<contactref element="SELECTJMP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SELECT0">
<contactref element="RPI" pad="8"/>
<contactref element="SELECTJMP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SELECT">
<contactref element="RFM69W" pad="NSS"/>
<contactref element="RFM12" pad="SEL"/>
<contactref element="RFM9X" pad="NSS"/>
<contactref element="SELECTJMP" pad="2"/>
<contactref element="DASDD" pad="P$5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
